Strahlenschutz

zu treffende Maßnahmen

klasse_7

Nach dem Einsatz

Behandlung kontaminierter Personen: durch K-Nachweis und Entkleidung

Versorgung der Verletzen durch Übergabe an Rettungsdienst

Aufräumarbeiten: zuständige Behörde, evtl. Fw (Amtshilfe)

Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (GAA)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Grundsätze im Strahlenschutzeinsatz

Dosis begrenzen

Abstand: Dosisleistung nimmt im Quadrat ab (Berechnungen zum Abstand)

Aufenthaltsdauer

Abschirmung: Halbwertsschicht bei 1 cm Blei, 2 cm Stahl, 4 cm Alu, 5 cm Beton, 10 cm Erde, 15 cm Wasser, 30 cm Holz

Abschalten wenn möglich

Kontamination vermeiden: geeignete Schutzkleidung tragen

Kontaminationsverschleppung vermeiden: durch Kontaminationsnachweis

Inkorporation ausschließen: Atemschutz tragen, nicht essen, trinken und rauchen

Kennzahlen

Transportkennzahl x 10 = Dosisleistung in µSv und 1 m Abstand bei unbeschädigtem Versandstück

Absperrgrenze bei 25 µSv/h

Kontamination bei 3-facher Nullrate

Dosisrichtwerte

15 mSv Schutz von Sachwerten pro Einsatz

100 mSv Abwehr einer Gefahr für Personen oder zur Verhinderung einer wesentlichen Schadensausbreitung pro Einsatz und Jahr

250 mSv Rettung von Menschenleben, danach kein weiterer Einsatz der Person im Strahlenschutzeinsatz mehr

1 mSv Übung und Ausbildung pro Jahr

Berechnung zur erlaubten Aufenthaltsdauer

Weiter Informationen zur Dosis auf Hintergrundwissen Strahlenschutz

Gefahrengruppen

keine Sonderausrüstung, aber PA nötig

Sonderausrüstung, Strahlenschutz-Überwachung und Dekon erforderlich

wie GG II, außerdem fachkundige Person nach StrlSchV an Einsatzstelle

Formulare

Formulare für den Strahlenschutzeinsatz

Weblinks

Tagesaktuelle Ortsdosisleistungen gemessen vom Bundesamt für Strahlenschutz an über 1.800 Messstationen in Deutschland

Kontaktdaten/Ansprechpartner

z.B. Notrufnummern

Quellenangabe

Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16