Strahlenschutz

zu treffende Maßnahmen

Trupps mit Mess- und Warngeräten ausstatten (folgende Truppzuordnung nach FwDV 500):

alle Einsatzkräfte mit Dosiswarngeräten und Gleitschattenfilmdosimetern (Personendosimetern)

Angriffstrupp mit Dosisleistungsmessgerät

Wassertrupp zum Absperren des Gefahrenbereichs mit Dosisleistungswarngerät

Gefahrenbereich festlegen:

bei Dosisleistung von 25 µSv/h oder

in 5 Meter Abstand zum Einatzobjekt (Gebäude, Fahrzeug, …), falls bis zu diesem Punkt keine 25 µSv/h erreicht werden

Kontaminationsnachweisplatz an der Grenze von Gefahren- zu Absperrbereich aufbauen lassen

wenn möglich Kontaminationsnachweisplatz nicht direkt an den Gefahrenbereich angrenzen lassen sondern zusätzlichen Abstand einhalten, um im Falle einer Ausbreitung nicht den ersten Platz verlassen und einen weiteren Platz aufbauen zu müssen

Platz vor Aufbau auf Kontaminationsfreiheit prüfen (Kontamination bei Überschreitung der 3-fachen Nullrate)

möglichst einen Korridor von der Einsatzstelle zum Kontaminationsnachweisplatz kennzeichnen, um die Kontamination möglichst gering zu halten

Nach dem Einsatz

Behandlung kontaminierter Personen: durch K-Nachweis und Entkleidung

Versorgung der Verletzen durch Übergabe an Rettungsdienst

Aufräumarbeiten: zuständige Behörde, evtl. Fw (Amtshilfe)

Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

klasse_7

Grundsätze im Strahlenschutzeinsatz

Dosis begrenzen

Abstand: Dosisleistung nimmt im Quadrat ab (Berechnungen zum Abstand).

Aufenthaltsdauer

Abschirmung: Halbwertsschicht bei 1 cm Blei, 2 cm Stahl, 4 cm Alu, 5 cm Beton, 10 cm Erde, 15 cm Wasser, 30 cm Holz

Abschalten wenn möglich, dann gegen Wiedereinschalten sichern

Kontamination vermeiden: geeignete Schutzkleidung tragen, abhängig von der angegebenen Gefahrengruppe

Kontaminationsverschleppung vermeiden: durch Kontaminationsnachweis

Inkorporation ausschließen: Atemschutz tragen, nicht essen, trinken und rauchen

Kennzahlen

Transportkennzahl x 10 = Dosisleistung in µSv und 1 m Abstand bei unbeschädigtem Versandstück (siehe befoerderung für weitere Informationen)

Dosisrichtwerte

15 mSv Schutz von Sachwerten pro Einsatz

100 mSv Abwehr einer Gefahr für Personen oder zur Verhinderung einer wesentlichen Schadensausbreitung pro Einsatz und Jahr

250 mSv Rettung von Menschenleben, danach kein weiterer Einsatz der Person im Strahlenschutzeinsatz mehr

1 mSv Übung und Ausbildung pro Jahr

Berechnung zur erlaubten Aufenthaltsdauer

Weiter Informationen zur Dosis auf Hintergrundwissen Strahlenschutz

Formulare

Formulare für den Strahlenschutzeinsatz

Weblinks

Tagesaktuelle Ortsdosisleistungen gemessen vom Bundesamt für Strahlenschutz an über 1.800 Messstationen in Deutschland

Quellenangabe

Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16