Strahlenschutz

zu treffende Maßnahmen

Trupps mit Mess- und Warngeräten ausstatten (folgende Truppzuordnung nach FwDV 500):

alle Einsatzkräfte mit Dosiswarngeräten und Gleitschattenfilmdosimetern (Personendosimetern)

Angriffstrupp mit Dosisleistungsmessgerät

Wassertrupp zum Absperren des Gefahrenbereichs mit Dosisleistungswarngerät; nach vollständiger Absperrung der Einsatzstelle wird diese weiterhin zur permanenten Überprüfung der Absperrung umrundet

Gefahrenbereich festlegen:

bei Dosisleistung von 25 µSv/h oder

in 5 Meter Abstand zum Einatzobjekt (Gebäude, Fahrzeug, …), falls bis zu diesem Punkt keine 25 µSv/h erreicht werden

Kontaminationsnachweisplatz an der Grenze von Gefahren- zu Absperrbereich aufbauen lassen

wenn möglich Kontaminationsnachweisplatz nicht direkt an den Gefahrenbereich angrenzen lassen sondern zusätzlichen Abstand einhalten, um im Falle einer Ausbreitung nicht den ersten Platz verlassen und einen weiteren Platz aufbauen zu müssen

Platz vor Aufbau auf Kontaminationsfreiheit prüfen (Kontamination bei Überschreitung der 3-fachen Nullrate)

möglichst einen Korridor von der Einsatzstelle zum Kontaminationsnachweisplatz kennzeichnen, um die Kontamination möglichst gering zu halten

Entscheidung über höchstmöglichen Dosisrichtwert treffen

Nach dem Einsatz

Behandlung kontaminierter Personen: durch K-Nachweis und Entkleidung

Versorgung der Verletzen durch Übergabe an Rettungsdienst

Aufräumarbeiten: zuständige Behörde, evtl. Fw (Amtshilfe)

Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

klasse_7

einsatztaktische Überlegungen

Es ist besser, mehrere Einsatzkräfte mit nur einer geringen Dosis zu belasten anstatt nur einen Trupp mit einer hohen Dosis. Je nach Lage sollte daher in Erwägung gezogen werden, die vorgehenden Trupps öfters auszutauschen.

Grundsätze im Strahlenschutzeinsatz

Dosis begrenzen

Abstand: Dosisleistung nimmt im Quadrat ab (Berechnungen zum Abstand).

Aufenthaltsdauer

Abschirmung: Halbwertsschicht bei 1 cm Blei, 2 cm Stahl, 4 cm Alu, 5 cm Beton, 10 cm Erde, 15 cm Wasser, 30 cm Holz

Abschalten wenn möglich, dann gegen Wiedereinschalten sichern

Kontamination vermeiden: geeignete Schutzkleidung tragen, abhängig von der angegebenen Gefahrengruppe

Kontaminationsverschleppung vermeiden: durch Kontaminationsnachweis

Inkorporation ausschließen: Atemschutz tragen, nicht essen, trinken und rauchen

Transportkennzahl x 10 = Dosisleistung in µSv und 1 m Abstand bei unbeschädigtem Versandstück (siehe befoerderung für weitere Informationen)

Formulare

Formulare für den Strahlenschutzeinsatz

weitere Seiten im Bereich Strahlenschutz/A-Einsatz

Weblinks

Tagesaktuelle Ortsdosisleistungen gemessen vom Bundesamt für Strahlenschutz an über 1.800 Messstationen in Deutschland

Quellenangabe

Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16