Strahlenschutz / A-Einsatz

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für ABC-Einsätze beachten

bereits auf der Anfahrt Dosisleistungsmessgerät und Dosisleistungswarngerät einschalten und auf Ausschlag achten

Einsatzkräfte mit Mess- und Warngeräten ausstatten

Gefahrenbereich festlegen:

bei Dosisleistung von 25 µSv/h oder

in 5 Meter Abstand zum Einatzobjekt (Gebäude, Fahrzeug, …), falls bis zu diesem Punkt keine 25 µSv/h erreicht werden oder

50 Meter falls noch keine Messgeräte vor Ort sind

Auch zur Menschenrettung nicht ohne Filmdosimeter vorgehen

Kontaminationsnachweisplatz an der Grenze von Gefahren- zu Absperrbereich aufbauen lassen

Entscheidung über höchstmöglichen Dosisrichtwert treffen

Versandstück freimessen (siehe befoerderung für weitere Informationen)

Betroffene isolieren, vor Transport dekontaminieren, frühstmöglich Fachklinik informieren und Maßnahmen abstimmen

Nachalarmierung ABC-Erkundungskraftwagen, insbesondere bei Strahlersuche oder großflächiger Kontamination (weitergehende und feinere Mess-Möglichkeiten)

Einsatz in Gebäuden

Ortskundige Personen einbeziehen

Fenster und Türen schließen

Lüftungstechnik und Klimatechnik abschalten/gezielt steuern

Geschlossene Behälter nicht öffnen

Nach dem Einsatz

Behandlung kontaminierter Personen: durch K-Nachweis und Entkleidung

Versorgung der Verletzen durch Übergabe an Rettungsdienst

Aufräumarbeiten: zuständige Behörde, evtl. Fw (Amtshilfe)

Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht)

bei Überschreitung folgender Dosis-Werte Maßnahmen treffen:

ab 15 mSv sind die Einsatzkräfte zu überwachen

über 100 mSv oder bei Verdacht auf Inkorporation ist die Einsatzkraft direkt nach Einsatzende einem ermächtigtem Arzt vorzustellen (zu finden z.B. in dieser Liste)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Truppzuordnung der Messgeräte nach FwDV 500:

alle Einsatzkräfte mit Dosiswarngeräten und Gleitschattenfilmdosimetern (Personendosimetern)

Angriffstrupp mit Dosisleistungsmessgerät

Wassertrupp zum Absperren des Gefahrenbereichs mit Dosisleistungswarngerät; nach vollständiger Absperrung der Einsatzstelle wird diese weiterhin zur permanenten Überprüfung der Absperrung umrundet

Abschirmung um den Strahler herstellen, z.B. durch

platzieren in einem Bleibehälter

bauen einer Umhüllung mit Schaummittelkanistern

Grundsätze im Strahlenschutzeinsatz

Dosis begrenzen

Abstand: Dosisleistung nimmt im Quadrat ab (Berechnungen zum Abstand).

Aufenthaltsdauer

Abschirmung: Halbwertsschicht (Gamma-Strahlung wird um die Hälfte abgeschwächt) bei:

1 cm Blei

2 cm Stahl

4 cm Alu

5 cm Beton

10 cm Erde

15 cm Wasser

30 cm Holz

Abschalten wenn möglich, dann gegen Wiedereinschalten sichern

Kontamination vermeiden: geeignete Schutzkleidung tragen, abhängig von der angegebenen Gefahrengruppe

Kontaminationsverschleppung vermeiden: durch Kontaminationsnachweis

Inkorporation ausschließen: Atemschutz tragen, nicht essen, trinken und rauchen

Formulare

Formulare für den Strahlenschutzeinsatz

weitere Seiten im Bereich Strahlenschutz/A-Einsatz

klasse_7

Weblinks

Tagesaktuelle Ortsdosisleistungen gemessen vom Bundesamt für Strahlenschutz an über 1.800 Messstationen in Deutschland

Quellenangabe

Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Einsatzleiterkarte "Radioaktive Stoffe" (mit speziellen Hinweisen für Anschläge), entnommen aus Einsatzleiterkarten für den Einsatz mit ABC-Kampfstoffen, Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2011. Nutzung mit freundlicher Genehmigung.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16