Kohlenmonoxid

zu treffende Maßnahmen

typisches Einsatzszenario: Person hinter Tür. Mögliche Ursachen:

Technische Defekte: (Gas-)Heizungen, Gasboiler, Kaminöfen

Suizidversuch; typisch: Holzkohlegrill in Wohnung, Türen/Fenster wurden abgedichtet, teilweise schriftliche Hinweise

frühzeitig messen, da CO mit Sinnesorganen nicht wahrnehmbar. ETW-Wert 33 ppm.

Geräte für die Brandbekämpfung bereit halten

Erkundung durch Fenster wenn möglich; Indiz: bewusstlose Person(en) auf dem Boden und/oder Holzkohlegrill im Raum

Erkundung im Gebäude unter umluftunabhängigem Atemschutz

EX-Schutz-Maßnahmen einhalten

gründlich und ausgiebig Lüften

Patienten außerhalb der CO-Atmosphäre behandeln, mit Sauerstoff behandeln, ärztlicher Behandlung zuführen

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

ERICard für UN 1016 - Gefahrnr. 263 - KOHLENMONOXID, VERDICHTET

Stoffeigenschaften von Kohlenmonoxid

farb-, geruch- und geschmackloses Gas

entsteht bei fast jeder Verbrennung, vor allem bei unvollständiger von kohlenstoffhaltigen Stoffen

geringfügig leichter als Luft, hohe Diffusionsfähigkeit (Durchmischungsfähigkeit mit anderen Stoffen)

kleine Menge CO in der Atemluft kann zu Vergiftung führen

brennbar, verbrennt mit blauer Flamme zu Kohlendioxid

hochentzündliches Gas, Explosionsgrenzen:

10,9 Vol.-% UEG

75,6 Vol.-% OEG

medizinische Wirkung

Blockierung des Sauerstofftransportes im Blut

Symptome:

erste Anzeichen: Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel

mit steigendem CO-Gehalt im Blut Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit, Herzrythmusstörungen und Tod

Eine Vielzahl von Personen aus einem Gebäude mit diesen Symptomen spricht für eine CO-Ansammlung.

Bei der medizinischen Behandlung ist durch einen Arzt zu entscheiden, ob die Indikation zu einer hyperbaren Sauerstofftherapie in einer Druckkammer vorliegt. Die Behandlung in einer Druckkammer sollte idealerweise innerhalb von vier Stunden beginnen (danach verschlechtert sich die Prognose). Bis dahin sollte der Patient 100 Prozent Sauerstoff atmen beziehungsweise damit beatmet werden.

Schutz der Einsatzkräfte

Grundsätzlich umluftunabhängigen Atemschutz verwenden. Geeignete Filter sind nicht weit verbreitet.

EX-Schutz beachten. EX-Messgeräte verwenden.

Ausgiebig lüften, da CO noch über lange Zeit aus Gegenständen ausdiffundiert

Folgemaßnahmen

Polizei (bei privat) bzw. Gewerbeaufsicht (bei Firmen) hinzuziehen.

Bei Verdacht auf technischen Defekt das Gerät außer Betrieb nehmen.

Betreiber darauf hinweisen dass das defekte Gerät von einem Fachmann überprüft/repariert werden muss bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Weblinks

Kohlenmonoxid in der GESTIS Stoffdatenbank

Quellenangabe

DFV: Rahmenempfehlung zu Einsätzen bei Verdacht auf einen CO-Notfall innerhalb von Räumlichkeiten

Stichwörter

CO, Kohlenstoffmonoxid, UN 1016, UN1016, Gefahrnummer 263

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16