ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.3

ETHYLDICHLORSILAN - UN 1183 - Gefahrnr. X338 - ERICard-Nr. 3-40 - UN1183
METHYLDICHLORSILAN - UN 1242 - Gefahrnr. X338 - ERICard-Nr. 3-40 - UN1242
TRICHLORSILAN - UN 1295 - Gefahrnr. X338 - ERICard-Nr. 3-40 - UN1295
PHOSPHORPENTASULFID (chemische Formel P2S5), frei von gelbem oder weißem Phosphor - UN 1340 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1340
ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG - UN 1389 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN1389
ALKALIMETALLAMIDE - UN 1390 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1390
ALKALIMETALLDISPERSION oder ERDALKALIMETALLDISPERSION - UN 1391 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN1391
ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG - UN 1392 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN1392
ERDALKALIMETALLlEGIERUNG, N.A.G. - UN 1393 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1393
ALUMINIUMCARBID - UN 1394 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1394
ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVER - UN 1395 - Gefahrnr. 462 - ERICard-Nr. 4-25 - UN1395
ALUMINIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN - UN 1396 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1396
ALUMINIUMSILICIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN - UN 1398 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-17 - UN1398
BARIUM - UN 1400 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1400
CALCIUM - UN 1401 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1401
CALCIUMCARBID - UN 1402 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1402
CALCIUMCARBID - UN 1402 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN1402 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
CALCIUMCYANAMID mit mehr als 0,1 Masse-% Calciumcarbid - UN 1403 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1403
CALCIUMSILICID - UN 1405 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1405
CAESIUM - UN 1407 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN1407
FERROSILICIUM mit mindestens 30 Masse-%, aber weniger als 90 Masse-% Silicium - UN 1408 - Gefahrnr. 462 - ERICard-Nr. 4-25 - UN1408
METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. - UN 1409 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1409
LITHIUM - UN 1415 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN1415
LITHIUMSILICIUM - UN 1417 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1417
MAGNESIUMPULVER oder MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER - UN 1418 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1418
KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLÜSSIG - UN 1420 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN1420
ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G. - UN 1421 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN1421
KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLÜSSIG - UN 1422 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN1422
RUBIDIUM - UN 1423 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN1423
NATRIUM - UN 1428 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN1428
ZINKASCHEN - UN 1435 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-17 - UN1435
ZINKPULVER oder ZINKSTAUB - UN 1436 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN1436
METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER - UN 1928 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-38 - UN1928
KALIUM - UN 2257 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN2257
MAGNESIUMSILICID - UN 2624 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN2624
LITHIUMHYDRID, GESCHMOLZEN UND ERSTARRT - UN 2805 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN2805
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. - UN 2813 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN2813
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. - UN 2813 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN2813 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
LITHIUMFERROSILICID - UN 2830 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN2830
NATRIUMALUMINIUMHYDRID - UN 2835 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN2835
CALCIUMMANGANSILICIUM - UN 2844 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-17 - UN2844
MAGNESIUMGRANULATE, ÜBERZOGEN, mit einer Teilchengröße von mindestens 149 µm - UN 2950 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-17 - UN2950
BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT - UN 2965 - Gefahrnr. 382 - ERICard-Nr. 3-43 - UN2965
MANEB, STABILISIERT oder MANEBZUBEREITUNGEN, STABILISIERT gegen Selbsterhitzung - UN 2968 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-17 - UN2968
CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. - UN 2988 - Gefahrnr. X338 - ERICard-Nr. 3-40 - UN2988
CERIUM, Späne oder Grieß - UN 3078 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3078
MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - UN 3129 - Gefahrnr. X382 - ERICard-Nr. 3-43 - UN3129 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - UN 3129 - Gefahrnr. 382 - ERICard-Nr. 3-43 - UN3129
MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - UN 3130 - Gefahrnr. X362 - ERICard-Nr. 3-41 - UN3130 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - UN 3130 - Gefahrnr. 362 - ERICard-Nr. 3-41 - UN3130
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - UN 3131 - Gefahrnr. 482 - ERICard-Nr. 4-44 - UN3131
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - UN 3131 - Gefahrnr. X482 - ERICard-Nr. 4-44 - UN3131 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. - UN 3132 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3132
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - UN 3134 - Gefahrnr. 462 - ERICard-Nr. 4-25 - UN3134
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. - UN 3135 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3135
MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - UN 3148 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN3148
MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - UN 3148 - Gefahrnr. 323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN3148
NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG oder NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG - UN 3170 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3170
METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. - UN 3208 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3208
METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. - UN 3209 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3209
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF - UN 3395 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN3395 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF - UN 3395 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3395
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR - UN 3396 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN3396 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR - UN 3396 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3396
MIT WASSER REAGIEREND METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG - UN 3397 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN3397 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIEREND METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG - UN 3397 - Gefahrnr. 423 - ERICard-Nr. 4-15 - UN3397
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOF - UN 3398 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN3398 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOF - UN 3398 - Gefahrnr. 323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN3398
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR - UN 3399 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN3399 - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist
MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR - UN 3399 - Gefahrnr. 323 - ERICard-Nr. 3-37 - UN3399
ALKALIMETALLAMALGAM, FEST - UN 3401 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN3401
ERDALKALIMETALLAMALGAM, FEST - UN 3402 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN3402
KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FEST - UN 3403 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN3403
KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FEST - UN 3404 - Gefahrnr. X423 - ERICard-Nr. 4-30 - UN3404
ALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR oder ERDALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR - UN 3482 - Gefahrnr. X323 - ERICard-Nr. 3-38 - UN3482

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16