Gefahrgut

zu treffende Maßnahmen

Bei unbekannter Gefahr mindestens 50 m Abstand halten!

Auf windzugewandter Seite bleiben

Fahrzeuge nicht im Gefahrenbereich aufstellen

Nachfolgende Fahrzeuge nicht behindern

Einsatzstelle gegen fließenden Verkehr sichern

Schutzkleidung/Warnwesten anlegen

Verhaltensanweisungen an Passanten geben

Rückmeldung geben – Nachalarmieren

Einweisung nachrückender Fahrzeuge

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Neben der Gefahrentafel ist auf dem Fahrzeug oder Versandstück auch ein Gefahrenzettel (Placard) angebracht, welcher auf die Gefahr symbolisch hinweist.

Gefahrnummern-Schlüssel

Gefahrentafel 33-1203

Gefahrnummern-Schlüssel:

2 Entweichen von Gas

3 Entzündbarkeit von Flüssigkeiten

4 Entzündbarkeit von Feststoffen

5 oxidierende Wirkung

6 Giftigkeit

7 Radioaktivität

8 Ätzwirkung

9 Gefahr einer spontanen Reaktion

0 keine Zusatzgefahr

X gefährlich bei Kontakt mit Wasser

Verdoppelte Ziffer = Erhöhte Gefahr

Erste Ziffer = Hauptgefahr

Vollständige Liste der Gefahr-Nummern

Weblinks

WebWiser Online-Gefahrstoffdatenbank Quelle für aktuelle Einsatzgrenzwerte. Leider nur in Englischer Sprache.

Kontaktdaten/Ansprechpartner

TUIS

Quellenangabe

Geben Sie falls möglich bitte immer Ihre Quellen an, um im Zweifel die Überprüfung einfacher zu gestalten. Außerdem kann so bei sich öfters ändernden Inhalten überprüft werden, ob die Daten noch aktuell sind.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16