Atemfilter

zu treffende Maßnahmen

besondere Einsatzgrundsätze zum Tragen von Filtergeräten

Sauerstoffkonzentration in der Umgebungsluft mindestens 17% (19% bei CO-Filtern und in speziellen Bereichen)

kein Einsatz von Filtern wenn

Arten und Eigenschaften der Atemgifte unbekannt sind

Filter gegen Art oder Höhe der Konzentration nicht schützt

starke Flocken- und Staubbildung

Einsatzgrenzen der Filter beachten. Im Zweifel Isoliergeräte verwenden.

nur gegen bei Filterdurchbruch riech- oder schmeckbare Schadstoffe einsetzen. Möglichkeit der Beeinträchtigung des Geruchssinns beachten. Herstellerangaben beachten.

auf Funkenflug und Feuer achten

in Behältern und engen Räumen, z.B. Bunkern, Kesselwagen, Rohrleitungen, Gruben oder Kanälen, dürfen (Gas-)Filter nicht eingesetzt werden

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Filterklassen nach DIN 3181

Gasfilter	zulässige Schadstoffkonzentration
Klasse 1	0,1 Vol.-% (1.000 ppm)
Klasse 2	0,5 Vol.-% (5.000 ppm)
Klasse 3	1,0 Vol.-% (10.000 ppm)
Partikelfilter	Rückhaltevermögen	zulässige Schadstoffkonzentration (Filter in Kombination mit einer Vollmaske)
P 1	feste Partikel	4-faches des Grenzwerts
P 2	feste und flüssige Partikel	15-faches des Grenzwerts
P 3	feste und flüssige Partikel	400-faches des Grenzwerts

Als Grenzwerte sind solche aus dem Bereich des Arbeitsschutzes zu verstehen, z.B. AGW- oder MAK-Wert.

Kennbuchstaben und Kennfarben nach DIN 3181

Kennbuchstaben	Kennfarbe	Schadstoffe
A	braun braun	Organische Dämpfe
AX	braun braun	Dämpfe organischer Verbindungen mit Siedepunkt < 65 °C
B	grau grau	Anorganische Gase und Dämpfe
E	gelb gelb	Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (auch bekannt als Chlorwasserstoff oder Salzsäure)
K	grün grün	Ammoniak
CO	schwarz schwarz	Kohlenstoffmonoxid
Hg	rot rot	Quecksilberdampf
NO	blau blau	Nitrose Gase
Reaktor	orange orange	radioaktives Jod und Jodmethan

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

FwDV 7

BGR/GUV-R 190 (Ausgabe 12/2011), Deutsche gesetzliche Unfallversicherung

Stichwörter

ABEK

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16