Absicherung der Einsatzstelle

Maßnahmen

Warnkleidung tragen.

schweres, nicht benötigtes Fahrzeug mit gegen den Fahrbahnrand eingeschlagener Lenkung als Sicherungsfahrzeug nutzen. Dieses nicht mit Personal besetzen!

An- und Abfahrt für Rettungsdienst-Fahrzeuge ermöglichen

nicht benötigte Einsatzkräfte abseits der Straße/hinter Leitplanke warten lassen

unten genannte Mindestabstände einhalten; bei Kurven, Kuppen und anderen unübersichtlichen Stellen Abstände vergrößern

zur besseren Sichtbarkeit Einsatzstelle ausleuchten

keine verkehrslenkenden Maßnahmen durch die Feuerwehr (Ausnahme Bayern und Thüringen)

ggf. Bereitstellungsraum festlegen

weitere Hinweise

Bundesstraßen

Sicherungsabstände Bundesstraßen

Autobahnen

Sicherungsabstände Autobahnen

Erst nach Freigabe durch Autobahnpolizei entgegen der Fahrtrichtung auffahren

Quellenangabe

Ausbildungsunterlage Truppführerlehrgang der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland Pfalz

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Landstraße, Schnellstraße, Bundesstraße, Autobahn

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16