Bereitstellungsraum

Bereitstellungsräume dienen dem Zusammenführen von Einsatzkräften so wie dazu, gerade bei nicht geschlossen eintreffenden Einheiten deren komplette Einsatzbereitschaft herzustellen.

Maßnahmen

Aufbau

Ausreichende Größe zur Aufnahme von taktischen Einheiten und für Rangierbetrieb (1.500 bis 2.000 m² für 50 Fahrzeuge)

Gute und problemlose Erreichbarkeit (z.B. nahe an Hauptverkehrsstraßen), ggf. Lotsen aufstellen

Unkompliziertes Erreichen der Einsatzstelle

Idealerweise Einbahnverkehr / getrennte An- und Abfahrt (ablaufende Kräfte dürfen den ankommenden nicht begegnen).

Ausreichende Befestigung der Verkehrsfläche (z.B. Parkplätze)

Infrastruktur; Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom-, Wasseranschluss, WC, Beleuchtung, …)

Zusammenstellung vergleichbarer Einheiten (z.B.: KTW, RTW, NEF und NAW; (H)LF, DLK, TLF, … je für sich), beispielsweise je eine eigene Fahrspur pro Fahrzeugtyp

Möglichst geschlossene Aufstellung kompletter Einheiten (z.B.: Betreuungszug)

Organisation

Führungsorganisation (Führer Bereitstellungsraum, Hilfspersonal, Kommunikationsmittel)

Vorbereitung von Anfahrtsbeschreibungen / Kartenauszügen

Alle eintreffenden Einheiten erfassen!

Nachweisführung über Verbleib der Einheiten (Uhrzeit, Ankunft u. Entlassen)
Regelmäßiger abgleich mit Einsatzleitung und ggf. Leitstelle

Mindestausrüstung für Bereitstellungsraum

4m FuG bzw. TMO Funkgeräte Kommunikation mit Fahrzeugen und Leitstelle

2m bzw DMO Funkgeräte (Führungskanal zur Einsatzleitung)

Megaphone je nach Größe

Geeignete Fahrzeugübersicht (Formblatt, Flip-Chart o.Ä.), Schreibmaterial

Quellenangabe

Thorsten Petry, BF Trier

Konzept zur überörtlichen Hilfe bei MANV, Arbeitsgruppe der Hilfsorganisationen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16