MANV

Bereitstellungsraum

Allgemeines: Bereitstellungsräume dienen dem Zusammenführen von Einsatzkräften so wie dazu, gerade bei nicht geschlossen eintreffenden Einheiten deren komplette Einsatzbereitschaft herzustellen.

Aufbau und Organisation

Ausreichende Größe zur Aufnahme von taktischen Einheiten und für Rangierbetrieb.

Gute und problemlose Erreichbarkeit (z.B. nahe an Hauptverkehrsstraßen)

Unkompliziertes Erreichen des Einsatzraumes

Idealerweise Eisenbahnverkehr (ablaufende Kräfte dürfen den ankommenden nicht begegnen.

Ausreichende Befestigung der Verkehrsfläche (z.B. Parkplätze).

Ver- und Entsorgungseinrichtungen (WC!)Führungsorganisation (Führer Bereitstellungsraum, Hilfspersonal, Kommunikationsmittel).

Organisation

Alle eintreffenden Einheiten erfassen!

Zusammenstellung vergleichbarer Einheiten (z.B.: KTW,RTW,NEF u. NAW je für sich)

Möglichst geschlossene Aufstellung kompletter Einheiten (z.B.: Betreuungszug)

Nachweisführung über Verbleib der Einheiten (Uhrzeit, Ankunft u. Entlassen)
Regelmäßiger abgleich mit Einsatzleitung und ggf. Leitstelle

Mindestausrüstung für Bereitstellungsraum

4m FuG bzw. TMO Funkgeräte Kommunikation mit Fahrzeugen und Leitstelle

2m bzw DMO Funkgeräte (Führungskanal zur Einsatzleitung)

Megaphone je nach Größe

Geeignete Fahrzeugübersicht (Formblatt, Flip-Chart o.Ä.), Schreibmaterial

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16