Funksendeanlagen

Durch den stark wachsenden Aufbau von Mobilfunknetzen sind Sendeanlagen, die elektromagnetische Felder abstrahlen, immer häufiger anzutreffen. Durch die Felder können Gefahren für Einsatzkräfte entstehen

zu treffende Maßnahmen

Erkundung

Bei Einsätzen im Bereich von Dächern, Masten, Brücken, Türmen etc. auf das Vorhandensein von Antennenanlagen achten (Absturzsicherungs- bzw. Höhenrettereinsatz, Einsatz der DLK)

In Tunnelanlagen auf Richtfunkstrecken achten

ggf. Anlage abschalten lassen

Schutzabstand einhalten

Einsatz bzw. im entsprechenden Bereich eingesetzte Einsatzkräfte dokumentieren

besondere Gefahren

Elektromagnetische Felder verursachen Wechselwirkungen mit dem menschlichen Körper

Hochfrequente elektromagnetische Felder erzeugen mit zunehmender Stärke des Feldes im menschlichen Körper Wärme

Die Wirkung nimmt mit zunehmender Entfernung von der Quelle rasch ab („quadratisches Abstandsgesetz“)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Sicherheitsabstände Mobilfunkanlagen

keine Kennzeichung oder Schild ohne Angaben zum Sicherheitsabstand: vorne (Hauptstrahlrichtung): 0,5 m seitlich, oben, unten: 0,25 m hinter der Antenne: 0,0 m Warnschild Funksendeanlage

Ist der Sicherheitsabstand größer als 0,5 m wird er auf einem gesonderten Hinweisschild unter dem Warnzeichen angegeben. Warnschild Funksendeanlage mit Hinweisschild zu Abständen

Sicherheitsabstände Rundfunk- und Fernsehsender

keine Kennzeichung oder Schild ohne Angaben zum Sicherheitsabstand: Sicherheitsabstände beim Betreiber der Anlage erfragen Warnschild Funksendeanlage

Sicherheitsabstände gemäß Hinweisschild, falls vorhanden Warnschild Funksendeanlage mit Hinweisschild zu Abständen

Quellenangabe

vfdb Merkblatt "Empfehlung für den Feuerwehreinsatz in der Nähe von Funksendeanlagen" 2007

Piktogramm Warnung vor nicht ionisierender Strahlung: veröffentlicht vom Wikipedia-User Maxxl2 unter Public-Domain-Lizenz.

Stichwörter

Funkmast, Sendeanlagen, Handymast

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16