Leitern

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Steckleiter

Rettungshöhe	4 Leiterteile	7,20 m (2. OG)
Einsatzlänge	1 Leiterteil	2,70 m
2 Leiterteile	4,60 m
3 Leiterteile	6,50 m
4 Leiterteile	8,40 m

3-teilige Schiebleiter

Rettungshöhe	12,20 m (3. OG)
Einsatzlänge	14,00 m

Im Freistand darf die Leiter nur bis zur Höhe der Stützen bestiegen werden!

Klappleiter

Einsatzlänge	3,00 m

Klappleitern dürfen nicht als Hebel oder Rammbock verwendet werden!

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

tragbare Leitern

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16