Sprungpolster / Sprungretter

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Einsatz

Aufblasen des Sprungpolsters außerhalb des Einsatzbereichs (damit niemand zu früh hineinspringt)

So aufstellen dass der Sprung möglichst senkrecht erfolgen kann

Bei mehreren zu rettenden Personen jeweils nach den Sprüngen auf weiterhin korrekten Stand achten

Nachbereitung nach dem Einsatz

Eintrag der Benutzung ins Prüfbuch des Sprungpolsters

Sichtprüfung auf Beschädigung und Abnutzung/Verschleiß

Wenn nötig Reinigen und vor dem Verpacken trocknen lassen

Quellenangabe

BGG/GUV-G 9102: Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr

Stichwörter

Sprungrettungsgerät

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16