Tauchpumpe

Auf dieser Seite sind die üblichen, bei Feuerwehren verwendeten Tauchpumpen aufgelistet. Pumpen mit höherer Leistungsfähigkeit werden durch das THW vorgehalten.

Mit Tauchpumpen dürfen keine brennbaren Flüssigkeiten, Säuren, Laugen, etc. gefördert werden. Dafür sind Gefahrgutpumpen einzusetzen.

elektrische Tauchpumpen

Typ	Nennleistung	Nennförderdruck	Betriebsspannung
TP 4/1	400 l/min	1 bar	230 V
TP 8/1	800 l/min	1 bar	400 V
TP 15/1	1.500 l/min	1 bar	400 V

Wird die Tauchpumpe nicht an einen Feuerwehr-Stromerzeuger angeschlossen, muss ein Personenschutzschalter (PRCD-S) verwendet werden.

Turbinentauchpumpen

TTP 8/1/8 bedeutet:

Nennförderstrom 800 l/min

Nennförderdruck 1 bar

Treibwasserdruck 8 bar

Quellenangabe

Kraftbetriebene und weitere Geräte, Feuerwehr Lernbar, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Stichwörter

Schmutzwasserpumpe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16