kohlenstoff-faserverstärkte Kunststoffe (CFK)

Eine mechanische Bearbeitung/Beschädigung setzt i.d.R. keine kritischen, lungengängige Fasern frei. Diese entstehen erst bei Temperaturen von über 650 °C. Die Benutzung eines Trennschleifers o.ä. kann durch die entstehenden Temperaturen ebenfalls kritische Fasern erzeugen. Die Gefahr bleibt nach der Brandbekämpfung bei kalten Brandstellen bestehen.

Maßnahmen

Verwirbeln von Staub vermeiden; Kontaminationsgefahr!

50 m Gefahrenbereich, 100 m Absperrbereich, bei Bedarf vergrößern (Windrichtung beachten!)

Dekon-Platz einrichten

So wenig Personal wie möglich im Gefahrenbereich einsetzen

bei der Brandbekämpfung mit dem Wind vorgehen

Wasser ist geeignetes Löschmittel. Nach dem Löschen Brandschutt feucht halten oder mit Schaum abdecken, um Partikel zu binden. Faserbindelack kann zusätzlich gegen Kontaminationsverschleppung genutzt werden.

große Wrackteile mit Folien abdecken, kleine Wrackteile in Behältern oder Folie verpacken

Schnittkanten beachten / abdecken

Leitfähigkeiten beachten

offenstehende Fenster, Türen, etc. am Fahrzeug schließen, Lüftungen abschalten

Bundeswehr kann ggf. im Rahmen der Amtshilfe unterstützen

Schutzausrüstung

Szenario	Schutzkleidung	Atemschutz	Augenschutz
Brandeinsatz	Brandschutzkleidung Körperschutzform 1	PA (umluftunabhängiger Atemschutz)
kalte Brandstelle	leichte Schutzkleidung und Einwegschutzanzug	mindestens FFP3-Maske	staubdichte Schutzbrille
Technische Hilfeleistung mit Menschenrettung	reguläre Schutzkleidung	mindestens FFP3-Maske	staubdichte Schutzbrille
sonstige Technische Hilfeleistung	leichte Schutzkleidung und Einwegschutzanzug	mindestens FFP3-Maske	staubdichte Schutzbrille

besondere Gefahren

Gesundheitsgefahr:

lungengängige Fasern

Augen- und Hautreizungen, allergische Reaktionen

Schnittverletzungen durch scharfe Bruchkanten, Verletzungen durch kleinste Splitter mit Entzündungen

Bei Brand außerdem:

Ausbreitung der Fasern mit dem Brandrauch

Entstehung von Atemgiften

Verdacht auf Tumorbildung und Erbgutveränderung

schwebende Fasern sind elektrisch leitend

hohe Isolationswirkung - Rückzündungsgefahr durch hohe Temperaturen im Inneren auch nach längerer Zeit

Verdacht auf Kontamination und/oder Inkorporation

Wer sich ohne PSA in einem Abstand von weniger als 20 m Abstand zu abgebrannten CFK aufgehalten hat, gilt als exponierte Person.

Geeigneter ärztlicher Versorgung zuführen

zwingende Aufnahme in die arbeitsmedizinische Vorsorgekartei (ArbMedVV Grundsatz G1.2)

Nach dem Einsatz

Einsatzkleidung nicht ausschütteln oder mit Druckluft ausblasen

Schutzkleidung und eingesetztes Material am Dekonplatz luftdicht verpacken und einer fachgerechten Reinigung zuführen

glatte Oberflächen von eingesetzten Geräten und Fahrzeugen mit Wasser / Reinigungsmittel reinigen, während der Reinigung Atemschutz und Schutzkleidung tragen

Weitere Hinweise in DGUV 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“

Einsatzdokumentation

Einsatzdokumentation ist i.d.R. für 10 Jahre aufzubewahren und umfasst:

Eingesetztes Personal

Einsatzzeiten

Tätigkeiten

Aufenthaltsort

mögliche CFK-Belastung

mögliche Kontamination von Einsatzkräften

mögliche Inkorporation durch Einsatzkräfte

Weblinks

Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff bei Wikipedia

Quellenangabe

Einsatzstellen mit Faserverbundwerkstoffen - Eine Handreichung zur Gefahrenabwehr, Zentrum Brandschutz der Bundeswehr

DGUV 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“

Stichwörter

CFK, Faserverbundstoff, Faserverbundstoffe, Faser-Verbundstoff, Faser-Verbundstoffe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16