Anleiterbereitschaft

Herstellung eines zusätzlichen Rettungs- / Rückzugswegs für Atemschutzgeräteträger im Innenangriff über Drehleiter, tragbare Leiter oder Sprungrettungsgerät, der sofort zur Rettung genutzt werden kann.

zu treffende Maßnahmen

Die Anleiterbereitschaft (ALB) möglichst früh einrichten

alle Einsatzkräfte informieren wenn ALB bereit ist und wo diese eingerichtet wurde

wenn notwendig mehrere ALB parallel herstellen, z.B. auch Vorderseite über Drehleiter, Rückseite über tragbare Leiter abdecken.

dazu ggf. weitere Hubrettungsfahrzeuge nachalarmieren

Reihenfolge

Drehleiter

tragbare Leiter

Sprungrettungsgerät als letzte Möglichkeit (nur wenn Drehleiter oder tragbare Leiter nicht möglich)

mittels Drehleiter

Drehleiter abstützen, Leiterpark aufrichten und Rettungskorb in die Nähe des betroffenen Bereichs fahren

Aufstellort so wählen, dass sich die Ausladung im 2-Personen-Freistandsfeld befindet (um beide AGT aufnehmen zu können)

je nach betroffenem Bereich ggf. an Häuserecken positionieren, damit zwei Seiten des Objekts erreicht werden können

Vor Besteigen: Sprossengleichstand herstellen und Motor ausschalten.

Aufstiegsleiter anbringen

DL-Maschinist bleibt am Hauptbedienstand

mittels tragbare Leitern

Leiter durchgehend zur Sicherung besetzt lassen

dann auch schnelle Standortänderung möglich

Unterstützung des flüchtenden AGT

flachen Anstellwinkel wählen (ca. 60°)

kein Sprossenüberstand erleichtert die Flucht aus dem Fenster → muss Trupp bekannt sein

Quellenangabe

Jan Ole Unger: Anleiterbereitschaft – A stairway to safety! (PDF, 2,7 MB) 6. Fachtagung Atemschutz. In: atemschutzunfaelle.de. 2008.

Stichwörter

Leiter, Drehleiter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16