Erkundung im Brandeinsatz

zu treffende Maßnahmen

Frontalansicht

Brandausbreitung über Fassade beachten

Viele Satellitenschüsseln → Wahrscheinlich Verständigungsschwierigkeiten!

Anzahl der Geschosse? → Abschätzung der Einsatzmöglichkeiten von tragbaren Leitern und Drehleiter

Neubauten: ca. 3m Höhe pro Geschoss

Altbauten: ca. 4m Höhe pro Geschoss

Befragung

Sind noch Menschen im Gebäude?

Ermittlung des Brandgeschoßes ggf. über BMA/Hausmeister/Pförtner/Mitarbeiter etc. → ggf. aufzeichnen lassen

Sind besondere Gefahren vorhanden? (ABC, Elektro, …)

Zugänge/Schlüssel vorhanden?

befragte Person ggf. nicht gehen lassen (aber Verhältnismäßigkeit der Mittel beachten), zum Warten an RTW oder Löschfahrzeug oder zur Polizei schicken

Zugänglichkeiten

Klingeltableau:

Wenn möglich nur beim Meldenden klingeln (sonst vielleicht Rauchausbreitung vom Treppenhaus in Wohnungen wenn alle Türen geöffnet werden)

Viele ausländisch klingende Namen → wahrscheinlich Verständigungsschwierigkeiten

Pro Wohnung mit 3 Personen rechnen die sich im Haus befinden

Nicht alle Klingeln gleichzeitig betätigen: Klingeltableau kann sich zum „Klingelstreich-Schutz“ sperren und funktioniert dann erstmal nicht mehr

Rundum-Ansicht

Außen- und Innenerkundung → Wohnungen, Technikraum, Keller

Rückansicht ggf. von einem weiteren Fahrzeugführer erkunden lassen

nach Möglichkeit eine nicht benötigte Einsatzkraft zur dauerhaften Kontrolle der Rückseite abstellen (zu rettende Menschen zeigen sich evtl. erst während des Einsatzes an einem Fenster auf der Rückseite)

sonstiges

Sicherheitstreppenraum vorhanden?

Aufzüge kontrollieren und stillsetzen, Feuerwehraufzug vorhanden?

Ausfall der Haustechnik prüfen

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Löschanlage vorhanden?

Überblick über die örtlichen Gegebenheiten durch Begehen eines anderen Regelgeschosses verschaffen

Feuerwehr-/Objektpläne nutzen falls vorhanden

Wetter beachten:

Wind?

Abtreiben von Brandrauch

eingeschränkte Nutzbarkeit der Drehleiter

Kalte Temperaturen?

Löschwasser gefriert

Aufenthaltsmöglichkeit für gerettete unverletzte Personen

Örtliche Gegebenheiten:

Gaslaternen auf der Straße: Indiz für mögliche Gasversorgung des Gebäudes

Bäume? Behinderungen bei möglichem Drehleitereinsatz

Hydranten für Löschwasserversorgung

Gefahren nach Gefahrenmatrix überprüfen

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16