Feuerwehraufzug

Da die lokalen Regelungen zu Feuerwehraufzügen sehr unterschiedlich sind, können hier nur sehr allgemeine Ratschläge gegeben werden!

zu treffende Maßnahmen

Symbol für einen Feuerwehraufzug

Feuerwehraufzug mit Einsatzkraft als Aufzugsführer besetzen, PA mitführen lassen!

Anfahren unterhalb des Brandgeschosses oder im Brandgeschoss (je nach örtlicher Vorgehensweise)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Merkmale eines Feuerwehraufzugs

Nach Betätigung des Feuerwehr-Vorzugsrufs fährt der Aufzug in die Zugangsebene (meist Erdgeschoss) und bleibt mit offenen Türen stehen.

Steuerung nur im Korb möglich. Nach Anfahren einer Etage muss die Tür explizit durch Drücken der „Tür öffnen“-Taste geöffnet werden.

Kommunikationsmöglichkeit vom Fahrkorb zur BMZ bzw. zum Vorraum des Aufzugs in der Zugangsebene
Bei neueren Anlagen ebenfalls Einsprechmöglichkeiten in den Vorräumen der einzelnen Stockwerke.

Leiter im Fahrkorb (ggf. hinter einer Klappe), Notausstiegsklappe im Dach des Fahrkorbs, durchgehende Leiter im Fahrschacht (die vom Dach des Fahrkorbs dann hinaufgestiegen werden kann)

Stichwörter

Aufzug, Fahrstuhl, Feuerwehrfahrstuhl, Lift, Feuerwehrlift

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16