Löschmittel Pulver

besondere Gefahren

Löschpulver bildet elektrisch leitende Beläge

weitere Hinweise

ABC-Löschpulver (Flammen- und Glutbrände, Kennung PG)

für Brände von festen Stoffen, Flüssigkeits- und Gasbränden (Brandklassen A, B und C)

Löschwirkung: Inhibitionseffekt, erstickend, Austritt von brennbaren Gasen aus dem Stoff wird verhindert

BC-Löschpulver (Flammenbrände, Kennung P)

für Flüssigkeits- und Gasbrände (Brandklassen B und C)

Löschwirkung: Inhibitionseffekt, keine Kühlwirkung.
Ggf. zusätzlich kühlendes Löschmittel einsetzen, um Gefahr der Rückzündung zu vermeiden.

Einsatz in elektrischen Anlagen nur wenn diese trocken bleiben

BC-Pulver ist in einer mit Löschschaum verträglichen Variante erhältlich (Schaum wird ansonsten durch Pulver zerstört)

Löschpulver für Metallbrände (Metallbrände, Kennung PM)

Löschwirkung: erstickend; Zeitverzögerung von mindestens 5 min bis der Brand unter der Kruste verlöscht

während des Löschens können giftige Stoffe freigesetzt werden, in geschlossenen Räumen Atemschutz tragen!

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16