Baustellen-Brand

Auf dieser Seite wird lediglich die Thematik Brand auf der Baustelle besprochen, für Technische Hilfeleistungen siehe z.B. Tiefbauunfall und Gebäudeeinsturz.

Maßnahmen

Genaue Anfahrt? Wird die Zufahrt durch die Baustelle behindert? Ggf. verminderte Tragfähigkeit bei der Fahrzeugaufstellung beachten!

Absicherung Einsatzstelle, Gefahren- und Absperrbereich, Einsatzabschnitte bilden, Funkkanaltrennung, Bereitstellungsraum einrichten

Nutzbarkeit der Hydranten?

Besondere Löschmittel erforderlich (z.B. bei Brand Teerkocher auf dem Dach)

Absturzsicherung erforderlich?

Sicherheitstrupp stellen (Atemschutznotfall)

Belüften (falls nicht sowieso „offener Bau“), Kontrolle der Räumlichkeiten (Obdachlose? → insbesondere außerhalb der Betriebszeiten!)

Einsatzdokumentation

Nachforderung: evtl. Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, …), THW?

Information weiterer Stellen: übergeordnete Führungskräfte, Polizei, Ordnungsamt, Arbeitsschutz, Bürgermeister, …

besondere Gefahren

Absturz in unzureichend gesicherte Öffnungen

Vorbeugender Brandschutz ggf. (noch) nicht im Soll-Zustand (z.B. Brandabschnittstrennungen, ebenso wie anlagentechnischer Brandschutz)

→ Brand- und Rauchausbreitung im Objekt allgemein

→ Brandausbreitung auf Fassade (Folien an Baugerüsten, Wärmedämmverbundsysteme)

Betriebsmittel: Druckgasbehälter (insbesondere Acetylen, Sauerstoff, Flüssiggas), Diesel, weitere gefährliche Stoffe

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Bauarbeiten, Sanierung, Renovierung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16