Blockheizkraftwerk (BHKW)

zu treffende Maßnahmen

bei Brand des Blockheizkraftwerks:

Treibstoffzufuhr absperren (meist (Erd-)Gas oder Diesel)

Not-Aus-Schalter betätigen

Strom abschalten

Löschmittel Schaum und/oder Löschmittel Kohlenstoffdioxid

Brandübertragung durch Lüftungsleitungen in andere Räume möglich

besondere Gefahren

Verbrennungsgefahr an heißen Teilen (vor allem Zuleitung und Wärmespeicher)

Verbrühungsgefahr durch Wasser(-dampf) wenn Leitungen brechen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Brandherde in Dämmungen und Verkleidungen möglich, trotz dass diese aus nicht brennbarem Material bestehen müssen

Quellenangabe

Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16