Blockheizkraftwerk (BHKW)

Verwendung z.B. in Kombination mit Biogasanlage wenn Treibstoff nicht über öffentliches Leitungsnetz bezogen wird.

zu treffende Maßnahmen

bei Brand des Blockheizkraftwerks:

Treibstoffzufuhr absperren (meist (Erd-)Gas oder Diesel)

Not-Aus-Schalter betätigen

Strom abschalten

Löschmittel Schaum und/oder Kohlenstoffdioxid (CO2)

Brandübertragung durch Lüftungsleitungen in andere Räume möglich

Motor enthält Motor- und/oder Zündöl, entsprechende Maßnahmen ergreifen

besondere Gefahren

Verbrennungsgefahr an heißen Teilen (vor allem Zuleitung und Wärmespeicher)

Verbrühungsgefahr durch Wasser(-dampf) wenn Leitungen brechen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Brandherde in Dämmungen und Verkleidungen möglich, trotz dass diese aus nicht brennbarem Material bestehen müssen

Quellenangabe

Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16