Düngemittelbrand

Düngemittel mit einem Massenanteil von mehr als 10% Ammoniumnitrat werden nach GefStoffV Anhang I Nr. 5 in die Gruppen A bis E eingeteilt. Die Gruppen A und E werden in Deutschland nicht als Dünger verwendet.

Gruppe B: selbsterhaltende thermische Zersetzung möglich

Gruppe C:

keine thermische Zersetzung, keine detonative Umsetzung, aber Entstehung von Stickoxiden („Nitrose Gase“)

Dünger mit chemischer Zusammensetzung wie Klasse B, aber keine Zersetzung möglich

Gruppe D: Flüssigdünger, nach Austrocknung aber detonative Umsetzung möglich

Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Gruppe des Düngers ermitteln (Lager- oder Transportpapiere!)

Düngemittel mit Wasser löschen. Erstickende Löschmittel wie Schaum sind wirkungslos.

bei Düngern Gruppe B: Zersetzungsherd lokalisieren, ggf. Löschlanzen verwenden da Düngerschüttung bei auftreffendem Wasser verhärten kann. Löschlanzen insbesondere in Behältern verwenden, Behälter fluten falls dies nicht möglich ist. Evtl. Gefährdung der Tragfähigkeit der Konstruktion durch eingebrachtes Löschwasser!

bei Düngern Gruppe D: Auskristallisation kann durch Zugabe von Wasser verhindert bzw. rückgängig gemacht werden

Brände in der Umgebung schnellstmöglich löschen, dort keine Einschränkung des Löschmittels.

RWA auslösen, Zuluftöffnungen schaffen. Ggf. auch Fenster einschlagen und Dachhaut öffnen. Bei Gruppe B besonders schneller Abzug notwendig, da der Zersetzungsherd durch austretende Zersetzungsgase lokalisiert werden kann.

Vorsicht bei Silos/Behältern, da Druckanstieg durch Zersetzungsgase. Druckentlastung durch Öffnen von Armaturen, Behälterverschlüssen und Deckeln. Behälter von außen mit Sprühstrahl kühlen.

Hitzeeinwirkung auf benachbarte Lagerstätten verhinden, ggf. ausräumen/abtrennen. Noch nicht von der Zersetzung erfassten Dünger mittels Schaufeln oder Bagger wegschaffen.

Umluftunabhängigen Atemschutz verwenden. Filter bieten nur kurzzeitig Schutz.

Löschwasserrückhaltung unbedingt erforderlich!

Nach Inhalation von Zersetzungsgasen schnelle ärztliche Hilfe erforderlich. Person ins Freie bringen, warm halten.
Hinweis für den Arzt: Inhalation von Stickoxide (nitrose Gase), Chlorwasserstoff (Salzsäure), Chlor und Ammoniak möglich (Lungenödem). Außerdem Lachgas (betäubend). Symptome treten ggf. erst nach 48 Stunden auf.

Absperren, Fenster und Türen in der Umgebung schließen lassen, ggf. Bevölkerung warnen

Umgebungsluft überwachen (Messgeräte/Prüfröhrchen). Warnung der Bevölkerung ab folgenden AEGL-1-Werten empfohlen:

Ammoniak (NH3): 30 ppm

Stickstoffdioxid (NO2): 0,5 ppm

Chlor (Cl): 0,5 ppm

Chlorwasserstoff (HCl): 1,8 ppm

Nach Abschluss der Löscharbeiten Brandwache stellen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

allgemein

ammoniumnitrathaltige Dünger sind nicht brennbar, können aber zu Bränden in der Umgebung beitragen

Die Zersetzungsgase bestehen hauptsächlich aus Wasserdampf, Lachgas, Stickoxiden (nitrose Gase), Ammoniak. Ist Kaliumchlorid im Dünger, kann ebenfalls Chlor und Chlorwasserstoff entstehen.

Zersetzungsgase haben stechenden Geruch, anfangs weiße, später braune Farbe

In Hohlräumen an Lager- und Verarbeitungsstätten kann sich Ammoniumnitrat sammeln und bei Erhitzung (z.B. Schweißen) zu Behälterzerknall führen

Gruppe B

Start der Zersetzung ab 130°C möglich, abhängig von Einwirkdauer und Temperatur der Hitzequelle. Zersetzung kann auch zeitverzögert beginnen oder auch wenn die Hitzequelle beseitigt wurde.

Zersetzung kann die gesamte Menge des Düngemittels erfassen

Zersetzung ist unabhängig vom Luftsauerstoff

erhebliche Bildung von Zersetzungsgasen möglich

Gruppe C

Start der Zersetzung unter Bildung von Zersetzungsgasen ab 130°C möglich

nach Beseitigung der Hitzequelle stoppt der Zersetzungsvorgang rasch

Weblinks

Informationsseite des Industrieverbands Agrar

Quellenangabe

Hinweise für die Feuerwehr bei Einwirkung von Hitze und Feuer auf feste ammoniumnitrathaltige Düngemittel / Brände in Düngelägern (PDF, 91 kB)

Stichwörter

Bauernhof

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16