Fahrzeugbrand

zu treffende Maßnahmen

Verkehrsraum absichern, Absperrgrenzen festlegen

Menschenrettung durchführen

bei LKW-Bränden: Feststellung welche Ladung

Fahrzeug festsetzen (z.B. mit Radkeil → Gefahr von Selbststartern)

soweit möglich, alle Arbeiten seitlich ausführen (Löschen, Batterie abklemmen, etc. → Gefahr von Selbststartern)

Löscheinsatz durchführen

Löschmittel Wasser, Schaum, evtl. Pulver bei Metallbränden z.B. Brand Magnesium-Motorblock

Kühlen/Schutz der Umgebung geht i.d.R. vor Ablöschen des Fahrzeugs

Batterie nach Ablöschen des Brandes umgehend abklemmen

besondere Gefahren

Atemgifte

Alternative Antriebe (erkennung_alternativer_fahrzeugantriebe)

Auslösen von Airbags aufgrund thermischer Beaufschlagung

Fahrzeuge können von selbst starten und sich brennend fortbewegen

Verletzung von Einsatzkräften und anderen Personen

Brandausbreitung

Brandausbreitung: Flammenübersprung, Strahlungswärme, Funkenflug, auslaufende/brennende Kraftstoffe

Ladung von LKWs

Umweltschäden: kontaminiertes Löschwasser und Schaum (Löschwasserrückhaltung), auslaufende Betriebsstoffe

Allgemeine Vorgehenshinweise

selbstartende Fahrzeuge

Schon mehrfach hat bei brennenden und auch gelöschten Fahrzeugen (nach vielen Stunden) von selbst der Motor gestartet, woraufhin sich diese eigenständig fortbewegt haben. Dies stellt eine Gefahr für Einsatzkräfte und für eine Brandausbreitung dar. Wirksame Gegenmaßnahme ist das Abklemmen der Fahrzeugbatterie.

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Ausbildungsunterlagen zum Thema „Fahrzeugbrände“ der FF Eisenberg (Pfalz)

Stichwörter

PKW-Brand LKW-Brand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16