Fahrzeugbrand

zu treffende Maßnahmen

Fahrzeugaufstellung wenn möglich erhöht (Ausbreitung brennbarer flüssiger Betriebsstoffe) und mit dem Wind

Verkehrsraum absichern, Absperrgrenzen festlegen

Menschenrettung durchführen

vom Brand betroffene Objekte in der Nähe?

Feststellung was geladen ist → neben „normalem“ Gefahrgut ggf. Flüssiggasbehälter für Eigenbedarf bei LKWs und Wohnmobilen

Alternative Antriebe (Erkennung alternativer Fahrzeugantriebe)?

Fahrzeug festsetzen (z.B. mit Radkeil → Gefahr von Selbststartern)

soweit möglich, alle Arbeiten seitlich ausführen (Löschen, Batterie abklemmen, etc. → Gefahr von Selbststartern)

Löscheinsatz durchführen; zum Erstangriff Wurfweite des Strahlrohrs ausnutzen, erst dann nähern
Annäherung schräg zum Fahrzeug (platzende Reifen!)

Löschmittel Wasser, Schaum, evtl. Pulver
Vorsicht bei Metallbränden, z.B. Brand von Aluminium- oder Magnesium-Motorblock, -Getriebe, …

Kühlen/Schutz der Umgebung geht i.d.R. vor Ablöschen des Fahrzeugs

beim Öffnen von Motorhaube / Kofferraum Trupp mit Rohr in Bereitschaft stellen

Batterie nach Ablöschen des Brandes umgehend abklemmen

ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen

besondere Gefahren

Alternative Antriebe → Berstgefahr von Gastanks etc.

Auslösen von Airbags aufgrund thermischer Beaufschlagung

explosionsartiges Bersten von Gasdruckdämpfern, Stoßdämpfern, Reifen, Felgen

Gesundheitsgefahr durch kohlenstoff-faserverstärkte Kunststoffe (CFK)

plötzliches Absacken von Fahrzeugen mit Luftfederung

auslaufende/platzende Batterie (abhängig von Technologie, siehe Lithium-Ionen-Akku / Nickel-Metall-Hydrid-Akku)

Fahrzeuge können von selbst starten und sich brennend fortbewegen

Verletzung von Einsatzkräften und anderen Personen

Brandausbreitung

Brandausbreitung: Flammenübersprung, Strahlungswärme, Funkenflug, auslaufende/brennende Kraftstoffe

Umweltschäden: kontaminiertes Löschwasser und Schaum (Löschwasserrückhaltung), auslaufende Betriebsstoffe

Allgemeine Vorgehenshinweise

selbststartende Fahrzeuge

Schon mehrfach hat bei brennenden und auch gelöschten Fahrzeugen (nach vielen Stunden) von selbst der Motor gestartet, woraufhin sich diese eigenständig fortbewegt haben. Dies stellt eine Gefahr für Einsatzkräfte und für eine Brandausbreitung dar. Wirksame Gegenmaßnahme ist das Abklemmen der Fahrzeugbatterie.

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Standard-Einsatz-Regel Kraftfahrzeugbrände, Feuerwehr Ditzingen

Ausbildungsunterlagen zum Thema „Fahrzeugbrände“ der FF Eisenberg (Pfalz)

Stichwörter

PKW-Brand LKW-Brand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16