Gebäudebrand

zu treffende Maßnahmen

Erkundung

bei BMA-Meldung ggf. Stichwort in Brand ändern lassen

Ermittlung des Brandgeschoßes ggf. über BMA/Hausmeister/Pförtner/Mitarbeiter etc.

Außen- und Innenerkundung –> Wohnungen, Technikraum, Keller

Brandausbreitung über Fassade beachten

Sicherheitstreppenraum vorhanden?

Aufzüge kontrollieren und stillsetzen, Feuerwehraufzug vorhanden?

Ausfall der Haustechnik prüfen

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Überblick über die örtlichen Gegebenheiten durch Begehen eines anderen Regelgeschosses verschaffen

Feuerwehr-/Objektpläne nutzen falls vorhanden

ggf. MANV bei vielen Betroffenen

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Geschosse kontrollieren, kontrollierte Räume kennzeichnen lassen (daneben, darüber, darunter)

Räumung/Evakuierung prüfen

Fluchtwege aus Gebäude, insbesondere aus Bereich über dem Brandgeschoss sicherstellen

Rauchausbreitung verhindern in/über:

Treppenraumtüren/Rettungswege

Installations-/Lüftungsschächte

Müllabwurfschächte
→ Treppenraum durch Lüfter entrauchen und rauchfrei halten, RWA/RDA aktivieren

Einsatz der Wärmebildkamera hilfreich?

weitere einsatztaktische Maßnahmen

Bereitstellungsraum festlegen

Funkverbindung im Gebäude beachten; evtl. Probleme wegen Größe des Gebäudes

Fahrzeugaufstellung und Gebäudezugang möglichst außerhalb des Trümmerschattens (Gebäudeteile, Glasscherben, springende Personen,…)

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter

Trümmerschatten absperren/Absichern

Sicherheitstrupps einteilen

Atemschutzüberwachung sicherstellen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Einsatzstelle (Kalte Brandstelle) übergeben

ggf. Notunterkünfte/Aufenthaltsmöglichkeiten für Betroffene organisieren

Einsatzabschluss

ggf. Eigentumssicherung

ggf. Information des Besitzers

ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz

Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch Feuerwehr Kaiserslautern

ETS FW-Hamburg

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16