Gebäudebrand

Diese Seite ist eher weniger zur Nutzung im Erstangriff, sondern eher als Checkliste nach Abarbeitung der Chaosphase bzw. zu Ausbildungszwecken zu verstehen!

zu treffende Maßnahmen

ausführliche Erkundung

Ergänzende Maßnahmen für besondere Brände auf den entsprechenden Seiten nachsehen (z.B. Kellerbrand, Brand Krankenhaus, etc.).

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Geschosse kontrollieren, kontrollierte Räume kennzeichnen lassen (Nutzungseinheiten daneben, darüber und darunter kontrollieren)

Räumung/Evakuierung prüfen

Fluchtwege aus Gebäude, insbesondere aus Bereich über dem Brandgeschoss sicherstellen

Rauchausbreitung verhindern in/über:

Treppenraumtüren/Rettungswege

Installations-/Lüftungsschächte

Müllabwurfschächte
→ Treppenraum durch Lüfter entrauchen und rauchfrei halten, RWA/RDA aktivieren

Einsatz der Wärmebildkamera hilfreich?

Besonders schützenswerte Gegenstände im Bereich (hohe Sachwerte, Kulturgüter, …)?

weitere einsatztaktische Maßnahmen

ggf. MANV bei vielen Betroffenen
bei Brand in Mehrfamilienhaus (kein Hochhaus!) bei verrauchtem Treppenraum und unübersichtlicher Lage ca. 5 bis 10 Rauchvergiftete

Bereitstellungsraum festlegen

ggf. Bildung von Einsatzabschnitten

Funkverbindung im Gebäude beachten; evtl. Probleme wegen Größe des Gebäudes

Fahrzeugaufstellung und Gebäudezugang möglichst außerhalb des Trümmerschattens (Gebäudeteile, Glasscherben, springende Personen,…)

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter möglichst direkt vorm betroffenen Gebäude (Anleiterbereitschaft!)

Fahrzeugaufstellung so wählen dass eine Vorbeifahrt weiterer Einsatzfahrzeuge möglich ist

RTW unbedingt mit freiem Abfahrweg abstellen

Trümmerschatten absperren/Absichern

Sicherheitstrupps einteilen

Atemschutzüberwachung sicherstellen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Wird ein RTW für eine verletzte Person gebraucht, einen weiteren zum Eigenschutz nachfordern

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Elektrische Betriebsräume können i.d.R. auch von außen freigeschaltet werden

bei Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, usw. kann Spannung aus zwei Richtungen am Hausanschlusskasten anliegen

vor allem in Großstädten können sich im Keller 10kV auf 1kV-Trafostationen befinden (diese sind i.d.R. dann aber auch als solche gekennzeichnet)

Einsatzstelle (Kalte Brandstelle) übergeben

ggf. Notunterkünfte/Aufenthaltsmöglichkeiten für Betroffene organisieren

Einsatzabschluss

Brandbereich mit Wärmebildkamera kontrollieren

Wasserbetriebe über einlaufendes Löschwasser in die Kanalisation informieren

ggf. Eigentumssicherung

ggf. Information des Besitzers

ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz

Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch Feuerwehr Kaiserslautern

ETS FW-Hamburg

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Wohnhausbrand, Wohnungsbrand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16