Hochhaus

zu treffende Maßnahmen

Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> Wohnung, Technikraum, Keller

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.

Durchsuchen und Räumen / Evakuierung von Wohneinheiten – Notunterkunft

Sicherheitstrupp bereithalten

Einsatzstelle (kalte Brandstelle) übergeben

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter

Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Treppenraum als Sicherheitstreppenraum? Feuerwehraufzug vorhanden? Feuerwehraufzug nur bis 2 Geschosse unter Gefahrenbereich nutzen

Massenanfall von Verletzten (MANV); Behandlungsplatz

Quellenangabe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16