Hochhaus

zu treffende Maßnahmen

Bereitstellungsraum festlegen, Mindestens 2 Löschzüge sofort alarmieren

Sichere Fahrzeugaufstellung (Vorsicht vor Trümmern von Oben (Glasscherben, springende Personen,…) d.h. Zugang geschützt wählen und Fahrzeuge entsprechend positionieren)

Sicherer Zugang ins Objekt (möglichst nicht von Trümmern betroffen)

Einsatzabschnitte: mind. EA Innen und EA Außen, bei Einsatzabschnitt Innen Unterabschnitt Brandgeschoss (bzw. darunter) und UA „Transport“ innerhalb des Gebäudes

Ausbreitung über Fassade beachten

Ausfall der Haustechnik prüfen

Trümmerschatten absperren/Absichern

Ermittlung des Brandgeschoßes ggf. über BMA/Hausmeister/Pförtner

Aufzüge kontrollieren und stillsetzen

Feuerwehraufzug mit einem Feuerwehrmann als Aufzugsführer besetzen

Zugangskontrolle im EG einrichten

Einrichtung von Gerätestützpunkten prüfen

Geschosse kontrollieren, Räume kennzeichnen

Wandhydranten nutzen

Fluchtwege aus Gebäude, insbesondere aus Bereich über Brandschoss sicher stellen

Rauchausbreitung über Treppenraumtüren verhindern

Sicherheitstrupps einteilen

Atemschutzüberwachung

Einscheidungen:

- Hochhaus ohne FW-Aufzug: Angriff über den Treppenraum

- Hochhaus mit FW-Aufzug: Angriff 2 Geschosse und dem Brandgeschoss

- Hochhaus mit modernem FW-Aufzug (am Fenster in der Aufzugstür erkennbar): Angriff direkt ins Brandgeschoss

Kommunikation: Funkabschirmung des Gebäudes beachten, Gebäudefunkanlage aktivieren, Repeater setzen

Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> Wohnung, Technikraum, Keller ( das trifft ja auf alle Einsätze zu nicht spezfisch auf Hochhaus allein)

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.

Durchsuchen und Räumen / Evakuierung von Wohneinheiten – Notunterkunft

Sicherheitstrupp bereithalten

Einsatzstelle (Kalte Brandstelle ) übergeben (ist nicht Hochhausspezifisch, wir brauchen hier nicht alles wiederholen, was bei Bränden sowieso gemacht wird.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Beachte die unterschiedlichen Nutzung im Hochhaus (Wohnen, Büro, Restaurant)

Überblick über die örtlichen Gegebenheiten durch Begehen eines anderen Regelgeschosses verschaffen

Installations- /Lüftungsschächte, Müllschlucker beachten

Treppenraum durch Lüfter entrauchen und rauchfrei halten, Kamineffekt und Windeinfluss bei Belüftung beachten

Feuerwehrpläne nutzen

Quelle: ETS FW-Hamburg

zur Diskussion:

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter (Hochhaus kommen keine DL zum Einsatz, 2 Treppenräume …) man kann das natürlich machen ist dann aber nicht hochhausspezifisch

Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw. → das gleich mit einer Maßnahme verbinden - s.o.

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung - hat jedes Gebäude, routine kann man ev. aufnehmen

Treppenraum als Sicherheitstreppenraum? Feuerwehraufzug vorhanden? Feuerwehraufzug nur bis 2 Geschosse unter Gefahrenbereich nutzen → siehe unterschiedlicher Hochhaustypen

Massenanfall von Verletzten (MANV ); Behandlungsplatz → EA-Rettungsdienst bilden/vergeben - nicht auf den Behandlungsplatz begrenzen

Gründsätzliche Anmerkung:

Das ganze wäre aus der „Brille“ des Einsatzleiters zu sehen (heißt ja auch Einsatzleiter-Wiki). Konsequenter Weise soll durch die Informationen der Einsatzleiter unterstützt werden. Hier sind dann gemäß FWDV 100 Hinweise über Einsatzabschnittsbildung, Ordnung des Raumes usw. sinnvoll.

Ich hoffe damit einige kleine Hinweise gegeben zu haben, wie man Hochhausbrände - aus Sicht der Einsatzeltung betrachten könnte…

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16