Krankenhaus

zu treffende Maßnahmen

An- und Abfahrtswege freihalten; Einweisung nachrückender Kräfte, evtl. Einbahnregelung vorsehen

Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> Personen in Gefahr? Besondere Gefahren beachten:

Strahlung –> Röntgen- und CT-Anlagen, Laseranlagen

Biologische Gefahren –> infektiöses Material

Radioaktive Gefahren –> evtl. durch Patienten selbst (Implantate, Tumorbehandlung)

Gas –> Sauerstoff-, bzw. Druckluftleitungen

RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Einsatzstelle (kalte Brandstelle) übergeben

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Objektpläne vorhanden?

Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung –> Freischaltung durch Klinikpersonal

Räumung / Evakuierung zuerst horizontal in benachbarte Brandabschnitte – Notunterkunft

Massenanfall von Verletzten (MANV), Behandlungsplatz

Quellenangabe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16