Metallbrand

zu treffende Maßnahmen

Brand mit Sonderlöschmitteln löschen, z.B.

Metallbrandpulver

trockender Sand oder Zement

Kochsalz (NaCl)

besondere Gefahren

Dissoziation bei feuchten Löschmitteln, durch die Wasser- und Sauerstoff freigesetzt wird

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Unterteilung von brennbaren Leichtmetallen in zwei Gruppen:

Leichtmetalle, die im kalten Zustand mit Wasser deutlich reagieren:

Alkalimetalle:

Lithium (ERICard Lithium)

Natrium (ERICard Natrium)

Kalium (ERICard Kalium)

Rubidium (ERICard Rubidium)

Cäsium (ERICard Caesium)

Erdalkalimetalle

Calcium (ERICard Calcium)

Strontium

Barium (ERICard Barium)

Leichtmetalle, die im brennenden Zustand mit Wasser heftig reagieren:

Aluminium

Magnesium (ERICard Magnesium)

und deren Legierungen

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16