Tiefgaragenbrand

zu treffende Maßnahmen

Lage erkunden:

Wandhydranten

Zugänge

Brandschutztore

RWA

Verbindungen zu Wohneinheiten

Absuchen der Tiefgarage

massiver Personaleinsatz unter PA

alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)

Brandschutztore schließen und geschlossen halten

alle Parkdecks kontrollieren

Rauchausbreitung verhindern

RWA auslösen

Treppenräume entrauchen und rauchfrei halten

Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen

Evakuierung prüfen

Absperren

Brandbekämpfung

Abschalten der Stromversorgung

Rückzug sichern (Schlauchleitung)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Besondere Gefahren

Verrauchung

PKW-Treibstoffe

Stromversorung

Rauchausbreitung im Gebäude (Lüftung/Klimaanlage)

Nachalarmierungen

Atemschutzgeräteträger

ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)

ggf. übergeordneten Führungsdienst

Atemschutz (GW-AS)

E-Werke

Aufenthaltsmöglichkeit

Einsatzabschluss

Eigentumssicherung

Information des Besitzers

ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz

Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16