Tiefgaragenbrand

Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Lage erkunden:

Wandhydranten

Zugänge

Brandschutztore

RWA

Verbindungen zu Wohneinheiten

Anzahl der Geschosse der Tiefgarage feststellen.
Pro Geschoss können 3 Meter Höhe angenommen werden.

Absuchen der Tiefgarage

massiver Personaleinsatz unter PA

alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)

Brandschutztore schließen und geschlossen halten

alle Parkdecks kontrollieren

Alle Ein- und Ausgänge gegen das Betreten durch Zivilpersonen sichern (ggf. durch Polizei)

Rauchausbreitung verhindern

RWA auslösen (Rauchabzug oft maschinell)

Treppenräume entrauchen und rauchfrei halten

Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen

Lange Angriffswege

Besondere Gefahren

massive Verrauchungen

PKW-Treibstoffe

Stromversorgung

weitere Hinweise

Nachalarmierungen

Atemschutzgeräteträger

ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)

ggf. übergeordneten Führungsdienst

Atemschutz (GW-AS)

E-Werke

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16