Waldbrand

zu treffende Maßnahmen

Sicherheit der Einsatzkräfte oberste Priorität

Erkunden der Größe der Brandfläche

bei schneller Brandausbreitung ggf. Bereich abriegeln anstatt direkt zu löschen

taktische Prioritäten

Schnellstmögliche Eingrenzung des Brandes unter Beachtung der Windrichtung, komplettes Löschen direkt selten möglich

Brandbekämpfung entlang der Flanken in Richtung Feuerfront ist sicher, Frontalangriff gefährlich

ggf. an taktisch günstiger Stelle Feuerfront anhalten

Schutz von Objekten/Gebäuden hat Vorrang:

Fenster und Türen schließen

Brandlasten entfernen (Büsche, Kaminholz, Fahrzeuge etc.)

Kleine Bodenbrände

Brennender Saum wandert mit dem Wind; überlaufene Fläche kann betreten werden

Feuerpatschen einsetzen (ggf. Improvisieren; andere Gerätschaften umfunktionieren)

Erster Angriff auf Spitze des Feuersaumes, nachfolgende Trupps bekämpfen die Seiten

Größere Bodenbrände

TLF einsetzen, Löschmittel: Wasser mit Netzmittel

Isolierstreifen durch Schaumstreifen legen

Wundstreifen durch Entzug des Brennmaterials schaffen

Luftfahrzeuge einsetzen

Vorfeuer sind letztes Mittel und sollten nur von Fachleuten gelegt werden

Stammbrände

Öffnungen verschließen mit Lehm, Ton oder Rasenstücken

Ablöschen mit Wasser

von unten beginnend Schaum einblasen

evtl. Baum fällen

Vollbrände

siehe Bodenbrände

bei großer Hitze mit TLF seitlich am Feuersaum Bresche schlagen

Waldbrandriegel bilden

seitliche Ausbreitung verhindern

Überfliegende Funken sofort durch rückwärtige Mannschaft löschen lassen

Moorbrände

Unter Wasser setzen

Staueinrichtungen in Entwässerungsgräben schließen

Vollstrahl mit Netzmittel

vom Rand zum Brandherd vorgehen

Isolieren des Brandes durch Anlegen von Gräben

Gefahr des Einbruchs durch Glutnester und umstürzende Bäume

Abschließende Maßnahmen

Nachlöschen der Brandfläche vom Rand nach Innen

systematisches Ablöschen aller Stöcke, Äste und Rohhumusmassen

in Stangen- und Althölzern noch glühende Bodendecken als erstes Löschen

mind. 1 m breiter Wundstreifen um alle Brandflächen anlegen

Brandwache stellen

besondere Gefahren

an Hängen

schnelle Brandausbreitung

Absturzgefahr

Angriff auf eine Feuerfront in unübersichtlichen Situationen

Angriff auf eine Feuerfront ohne ausreichende vorhergehende Erkundung

Frontaler Angriff auf eine schnelllaufende Feuerfront

Fehlende Verbindung zur Einsatzleitung

Wind kommt plötzlich auf oder wechselt die Richtung (z. B. bei Gewittern)

Entstehungsbrände hinter der eigenen Position durch Flugfeuer und Funkenflug

Dämmerung und Dunkelheit

Wasserabwürfe durch Löschflugzeuge/Helikopter

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

hügeliges Gelände

schnelle Brandausbreitung hangaufwärts, ggf. beschleunigt durch Winde
Löschen und Legen von Schneisen oberhalb des Brandes kritisch!

brennende Teile können abwärts rollen

Wind

entscheidender Faktor für Brandausbreitung

bei starkem Wind ggf. Flammenverlängerung die Brandbekämpfung unmöglich macht

Einsatz von Löschfahrzeugen

sparsam mit Löschwasser umgehen

nur intensive Flammen mit Wasser bekämpfen, meist D-Rohr mit Sprühstrahl am Besten

wenn möglich Netzmittel einsetzen

Schneisen und Objekte mit Schaum oder Löschgel sichern

zur Eigensicherung C-Rohr bzw. Schnellangriff in Reserve halten und immer mind. 300 bis 400 Liter im Tank zurückhalten

im Frontalangriff:

nur Flammen bis ca. 1,5m Höhe bekämpfen, größere Flammen von den Flanken her bekämpfen

das Fahrzeug in Fluchtrichtung stellen

Schläuche müssen schnell abgekuppelt werden können

kleine, wendige TLF als Angriffsfahrzeuge verwenden, größere TLF als Wasserzubringer nutzen
Wasserübergabepunkt mit Pufferkapazität einrichten

Fahrzeugaufstellung

keine Flammen überfahren

in engen Bereichen rückwärts anfahren um schnell flüchten zu können

Keine Fahrzeuge mit heißer Abgasanlage auf trockenen Feldern o.ä. abstellen

Platz für nachrückende Einheiten freihalten, Begegnungsverkehr vermeiden. Bestenfalls Einbahnstraßenregelung einrichten.

Einsatz von Luftfahrzeugen

ist immer nur unterstützende Maßnahme.

Verletzung von Einsatzkräften durch Wasserabwürfe möglich
→ Einsatz von Luftfahrzeugen mit Bodeneinheiten abstimmen.

Nicht alle Löschwasser-Außenlastbehälter (ALB) passen an alle Hubschrauber
→ intensive Vorplanung nötig!

Farbzusätze in Löschwasser beimischen um bereits bewässerte Fläche zu erkennen

im Pendelverkehr ggf. mehrere ALB pro Hubschrauber nötig

Einsatz von Löschmannschaften

Bis 1,5m Flammenhöhe können sich

intensive Feuer mit Rückenspritzen und Sand löschen lassen

kleinere Flammen mit Schaufeln und Feuerpatschen bekämpft werden

persönliche Schutzausrüstung

mehrlagige Feuerschutzkleidung ist bei warmer Witterung eine große Belastung, besser einlagige Jacke und Hose nach HuPF Teil 2 und 3

PA oder Filter ist i.d.R. nicht erforderlich und belastet stark, besser Partikelfilter und Baumwolltuch in Verbindung mit Schutzbrille in leicht verrauchten Gebieten.
Als Fluchtgerät Maske mit CO- oder Kombinationsfilter mitführen.

Flammschutzhaube bei Arbeit direkt an den Flammen

Schutzkleidung nicht zur Kühlung durchnässen, Gefahr von Heißdampfdurchschlag

Schutz vor Hitzeerschöpfung

ausreichend und regelmäßig trinken, ca. 1 Liter pro Stunde

am besten Wasser oder Fruchtsaftschorle

Getränke stets mitführen, z.B. in Feldflaschen

Löschmannschaften rechtzeitig ablösen

Sicherheitsregeln

(siehe auch Abschnitt besondere Gefahren)

Beobachtungsposten stellen

an jedem Einsatzabschnitt

Warnung bei Wetteränderung (z.B. Wind) oder Brandinseln

eindeutiges Rückzugssignal vereinbaren

Kommunikation sicherstellen

jederzeit mögliche Verbindung zu Einheit und Einsatzleitung erforderlich

Rettungsweg sicherstellen

vorher festlegen

brandlastarm

muss allen Einsatzkräften bekannt sein und zu Sicherheitszone führen

Sicherheitszone

Eine Sicherheitszone ist ein Bereich, in dem die Einsatzkräfte ohne weitere Schutzmaßnahmen vor einem Feuer in Sicherheit sind und ein Feuersaum die Einsatzkräfte nicht gefährdet. Dies kann eine Straße, ein felsiges Gebiet oder ein Gewässer sein. Notfalls muss diese Zone durch Entfernen von Vegetation geschaffen werden.

Weblinks

Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes

Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes

www.waldbrandschutz.de

www.at-fire.de

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Kontaktdaten der Forstämter in Rheinland-Pfalz

Quellenangabe

Fachempfehlung Sicherheit und Taktik im Waldbrandeinsatz des Deutschen Feuerwehrverbands, herausgegeben am 19. Mai 2009

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner, basierend auf:
„Spezifisch-taktische Regeln Waldbrandschutz“. Unveröffentlichte Lehrunterlage BKS Heyrothsberge. 2005

Stichwörter

Flächenbrand, Baumbrand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16