Windenergieanlagen

zu treffende Maßnahmen

bei Kleinstbränden und Hilfeleistungen als erste Maßnahme Not-Stop-Taster im Eingangsbereich der Anlage drücken

Brand

Bei Brand im Maschinenhaus oben am Rotor

kontrolliert abbrennen lassen

Abfallende Teile sind wahrscheinlich, im Radius von 500 m absperren, bei markantem Wind 1.000 m

Umstürzen/Zusammenfallen der kompletten Anlage ist eher unwahrscheinlich

Bei Brand am Turmfuß oder im „Übergabehäuschen“:

Löschversuch unter Einhaltung der Abstände möglich (Hochspannung!)

Bei Kabelbränden

Zuluftöffnungen am Turmfuß verschließen um Brand zu ersticken

Hilfeleistung

Frühzeitig Höhenrettung alarmieren, kaum Einsatzmöglichkeiten mit „normalem“ Material

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Windenergieanlagen besitzen keine Hausnummer, sondern eine individuelle Nummer am Turmfuß in ca. 1,5 - 2,5 m Höhe. Über Eingabe dieser Nummer auf der Internetseite www.wea-nis.de können Standorte und teilweise Lagepläne heruntergeladen werden, die u.U. aber passwortgeschützt sind. Das Passwort kann beim Betreiber der Internetseite bzw. teilweise auch über Leitstellen angefordert werden.

Quellenangabe

Fachempfehlung Nr. 1/2008 vom 7. März 2008 des Deutschen Feuerwehrbands

Stichwörter

Windrad, Windkraft

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16