Auslaufende Stoffe

zu treffende Maßnahmen

Grundsätzliche Vorgehensweise:

Auffangen

weitere Ausbreitung verhindern, insbesondere Kanaleinläufe abdichten, z.B. mit Kanaldichtkissen, speziellen Dichtfolien, notfalls mit Bindemittel oder Erde einen Wall bauen

Abdichten

Abpumpen/Umpumpen

ggf. aufgefangene Flüssigkeit aus dem Auffangbehälter wieder zurück in den beschädigten Behälter pumpen bis Fachkräfte die Einsatzstelle übernehmen („im Kreis pumpen“)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Beständigkeit des eingesetzten Materials beachten

Volumenstromabschätzung für den Austritt von Flüssigkeiten

Kennzahlen für Gefahrgutpumpen

Nach dem Eindringen des Stoffs in die Kanalisation Abwasserentsorger verständigen

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16