Ex-Zonen

Gase, Dämpfe und Nebel

Zone 0: EX-Atmosphäre, die mehr als die Hälfte der Betriebsdauer einer Anlage vorhanden ist (z.B. in Rohren und Behältern).

Zone 1: EX-Atmosphäre im Normalbetrieb

für mehr als 30 min pro Jahr oder

täglich, aber weniger als 50% der Betriebsdauer

Zone 2: EX-Atmosphäre jeweils nur sehr kurz bzw. im Normalbetrieb gar nicht, allerdings nicht ganz auszuschließen.

Stäube

Zone 20: EX-Atmosphäre ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden.

Zone 21: EX-Atmosphäre im Normalbetrieb gelegentlich vorhanden.

Zone 22: EX-Atmosphäre nur kurzzeitig oder im Normalbetrieb gar nicht, allerdings nicht ganz auszuschließen.

Quellenangabe

Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der übergeordneten Seite.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16