Dekontamination

Weitere spezielle Hinweise verfügbar für

Kontaminationsnachweisplatz (A-Einsatz)

Desinfektion (B-Einsatz)

zu treffende Maßnahmen

Lage Dekonplatz

Dekon-Platz bei Einsätzen der Gefahrengruppe II und III einrichten.

Lage des Dekon-Platzes mit Abschnittsleiter Dekon absprechen

Lage außerhalb des Gefahrenbereichs gegen den Wind

auf gute Erreichbarkeit achten

auf Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) achten

Dekon-Platz muss 15 min nach Anlegen des ersten PA betriebsbereit sein.

Dekon-Einheit nachalarmieren falls vorhanden.

Mehrfachkontamination

Bei Verdacht auf Mehrfachkontamination (A, B, C) in folgender Reihenfolge dekontaminieren:

B-Dekon: Aufbringen von Desinfektionsmittel, Einwirken

C-Dekon: Entfernen chemischer Kontaminationen (inkl. Desinfektionsmittel) mit Wasser und ggf. Reinigungszusätzen

A-Dekon: Kontaminationsnachweis nach Ablegen der dekontaminierten Bekleidung bzw. nach der C-Dekon

Bei vermuteter A-Kontamination bei der C-Dekon möglichst wenig, am besten gar keine Flüssigkeit verwenden. Abwasser und abgelegte Kleidung auf Kontamination überprüfen.

besondere Gefahren

Kontaminationsverschleppung vermeiden.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Die Aufgaben der Feuerwehr sind die

Personendekontamination (Dekon-P) von Einsatzkräften und anderen Personen und die

Gerätedekontamination (Dekon-G).

Die eigentliche Dekontamination der Einsatzstelle ist Aufgabe der Fachbehörden, die Feuerwehr kann aber in Amtshilfe unterstützend tätig werden.

weitere Artikel im Bereich Dekontamination

Quellenangabe

FwDV 500, Stand 2012

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner, basierend auf:
VfdB Entwurf Richtlinie E 10/04 „Dekontamination bei Einsätzen mit ABC-Gefahren“. http://www.vfdb.de. 08/2005

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16