Gefahren- und Absperrbereich

Gefahren- und Absperrbereich

Bei allen ABC-Einsätzen Gefahren- und Absperrbereich bilden.

zu treffende Maßnahmen

Bei unbekanntem Stoff vorerst folgene Abstände festlegen: Anpassung, sobald nähere Informationen zum Stoff vorliegen.

Gefahrenbereich: 50 Metern Radius. Bei Einsatzstellen in Gebäuden ohne Gefährdung der Umgebung endet der Gefahrenbereich 5 Meter vor dem Gebäude.

Absperrbereich: 100 Metern Radius.

Anpassungen durch Meteorologische (Wind, Regen, …) und Topographische (Geländeoberfläche, …) Einflüsse vornehmen

Gefahrenbereich:

Zutritt nur für Einsatzkräfte unter persönlicher Sonderausrüstung

Festlegen, Markieren und Sichern ist Aufgabe der Feuerwehr

Essen, Trinken und Rauchen ist im Gefahrenbereich untersagt

Absperrbereich:

Zutritt nur für die erforderlichen Einsatz- und Unterstützungskräfte.

Markieren und Sichern im Regelfall durch die Polizei.

Bei Explosions- oder Zerknallgefahr ist der Gefahren- und Absperrbereich erheblich zu vergrößern.

Quellenangabe

FwDV 500, Version 2012

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16