Beförderungskategorien

weitere Hinweise

Im ADR werden Gefahrgüter in Beförderungskategorien von 0 bis 4 eingeteilt. 0 ist die gefährlichste Beförderungskategorie, 4 die ungefährlichste.

Quellenangabe

FwDV 500, Stand 2012

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16