Eisenbahnkennzeichnung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Kesselwagen mit verflüssigten Gasen

Gaskesselwagen

Kesselwagen für verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte oder gelöste Gase sind mit einem durchgehenden, etwa 30 cm breiten orangefarbenen Streifen gekennzeichnet, der den Tank in etwa halber Höhe umschließt.

Rangierzettel

Kennzeichnung	Bedeutung
vorsichtig verschieben	Vorsichtig verschieben.
Abstoß- und Ablaufverbot	Abstoß- und Ablaufverbot Muss von einem Triebfahrzeug beigestellt werden. Darf nicht auflaufen und muss gegen das Auflaufen anderer Wagen geschützt werden.

Quellenangabe

RID 2011

Foto Kesselwagen: veröffentlicht vom Wikipedia-User Th. Jung unter Public-Domain-Lizenz

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16