Körperschutzformen

Grundsätzlich müssen im Gefahrstoffeinsatz die Beständigkeitslisten der verwendeten Schutzkleidung beachtet werden!

Körperschutz Form 1

Körperschutz Form 1

Schutz gegen Kontamination mit festen Stoffen

eingeschränkter Spritzschutz

nicht flüssigkeits- oder gasdicht

Bestandteile:

Schutzbekleidung zur Brandbekämpfung

Schutzhaube

das Tragen von Gummistiefeln und Chemikalienschutzhandschuhen wird empfohlen

Ist das thermische Risiko höher als das Kontaminationsrisiko, so ist die Form 1 im ABC-Einsatz zu tragen. Dann sind Gummi- gegen Lederstiefel und Chemikalien- gegen thermisch beständige Handschuhe auszutauschen.

Körperschutz Form 2

Körperschutzform 2 für den A-Einsatz Körperschutzform 2 für den B- und C-Einsatz

Schutz gegen Kontamination mit festen Stoffen

begrenzter Schutz gegen Kontamination mit flüssigen Stoffen

erweiterter Kontaminationsschutz, aber nicht gasdicht

für alle Einsatzszenarien geeignet, die nicht die Form 3 erfordern

Gefahr der Inkorporation und Kontamination bei gefährlichen Dämpfen und Gasen

Übergänge zu Stiefeln, Handschuhen und Atemanschluss z.B. mit Klebeband abdichten.

Körperschutz Form 3

Körperschutzform 3 Typ 1a Körperschutzform 3 Typ 1b

Schutz gegen Kontamination mit festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen

in der Regel kein ausreichender Schutz gegen hohe oder tiefe Temperaturen. Anzüge können brechen, schmelzen und Beständigkeit verlieren.

Quellenangabe

FwDV 500, Stand 2004

Gefahrstoffkonzept Rheinland-Pfalz, Stand 2005

Stichwörter

Schutzkleidung, CSA, Chemikalienschutzanzug

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16