Probenahme

Maßnahmen

Vor Beginn der Probenahme Erreichbarkeit/Einsatzbereitschaft des Labors und Transport dorthin abklären. Anforderungen des Labors an die Probe vorab klären.

Weg des Probenahmeteams festlegen, ggf. Lageplan anfertigen

ggf. Hinzuziehen von ATF / TUIS

ggf. Strafverfolgungsbehörden die Beweissicherung ermöglichen

Art der Probenahme festlegen

Austretende/s unbekannte/s Gefahrgut/-stoffe grundsätzlich beproben

bei sichtbarer Kontamination Probenahme der verdächtigen Substanz möglichst ohne Beimischung von sonstigem am Probenahmeort vorkommenden Material

Durchführung der Probenahme:

Erkundung des Probenahmeortes

Ausbringung von Kennzeichnungsziffern an den Probenahmestellen, Fotos der nummerierten Probenahmestellen anfertigen

Priorisierung der Probenahmestellen, möglichst zusammen mit Fachberater. Wenn vorhanden, Ausbreitungsmodell beachten.

Vorbereitung der Materialien zur Durchführung der Probenahme

Durchführen der Probenahme gemäß jeweiliger Kurzanleitung

ggf. Rückstellproben nehmen (weitere Proben des Materials für spätere Untersuchungen)

wenn möglich, Kontrollproben aus nicht kontaminiertem Bereich nehmen

Dekontamination und Ausschleusen der Probe

Während der Probenahme direktanzeigende Messgeräte mitführen, um gefährliche Bereiche zu erkennen

weitere Hinweise

Details zu den einzelnen Probenahmetechniken sowie Hinweise zu Dekontamination, Verpackung und Versand sind im Buch Empfehlungen für die Probenahme zur Gefahrenabwehr im Bevölkerungsschutz zu finden.

C-Probenahme

Kurzanleitung C01 - Feststoffprobe Pulver/Granulat

Kurzanleitung C02 - Pasten

Kurzanleitung C03 - Boden- und Schneeprobe

Kurzanleitung C04 - Bewuchsprobe (Vegetation)

Kurzanleitung C05 - Wischprobe

Kurzanleitung C06 - Wasserprobe

Kurzanleitung C07 - Wasserprobe (tiefenbestimmt)

Kurzanleitung C08 - Flüssigkeitsproben, Beläge oder Lachen

Kurzanleitung C09 - Luftprobe Silikagel (siehe auch Prüfröhrchen)

Kurzanleitung C10 - Luftprobe Tenax

B-Probenahme

Kurzanleitung B01 - Feststoffprobenahme Pulver/Granulat

Kurzanleitung B02 - Feststoffprobenahme Pasten

Kurzanleitung B03 - Bodenprobe

Kurzanleitung B04 - Bewuchsprobe

Kurzanleitung B05 - Wischprobe Tupfer

Kurzanleitung B06 - Wischprobe Kompresse

Kurzanleitung B07 - Wasserprobe (Oberfläche)

Kurzanleitung B08 - Flüssigkeiten, kleine Mengen

Kurzanleitung B09 - Flüssigkeiten Beläge/Pfützen

RN-Probenahme

Kurzanleitung RN01 - Bewuchsprobe

Kurzanleitung RN02 - Wischproben

Kurzanleitung RN03 - Flüssigprobe

weitere Dokumente

Ablaufschema der CBRN-Probenahme

Begleitzettel für den Transport von Kategorie-A-Erregern

Checkliste für den Einsatzort

Probenahmeprotokoll

Probenbegleitschein

Probenlaufkarte

Probenübersicht

Hilfsmittel für die Dokumentation (nicht vom BBK)

Ziffern für die Dokumentation von Probenahmestellen (für die Etiketten von Avery Zweckform No. 3661 angepasst, alternativ ausdrucken und ausschneiden und ggf. einlaminieren)

Einweg-Lineal zum Ausdrucken. Bitte bei den Druckoptionen überprüfen ob „keine Skalierung“ bzw. „Druckgröße: 100 %“ ausgewählt ist - im Zweifel vor der Benutzung nachmessen.

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Labore für biologische Proben

Labore für chemische Proben

Labore für RN-Proben

Quellenangabe

Empfehlungen für die Probenahme zur Gefahrenabwehr im Bevölkerungsschutz (Forschung im Bevölkerungsschutz Band 5), Udo Bachmann, Nahid Derakshani, Matthias Drobig, Mario König, Joachim Mentfewitz, Hartmut Prast, Gerhard Uelpenich, Marc Vidmayer, Stefan Wilbert, Manfred Wolf. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bonn 2016

Ziffern für die Dokumentation: http://www.abc-gefahren.de/blog/2015/01/13/hilfsmittel-fuer-die-probenahme-ziffern/

Einweg-Lineal: http://www.abc-gefahren.de/blog/2013/11/21/probenahme-massstab-zur-fotodokumentation/ bzw. http://www.destinysagent.com/docs/Destinys_Agent_Forensic_Rulers_NO_BRAND.pdf

Stichwörter

Notfallprobenahme

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16