natürlich radioaktive Mineralien/Steine

Natursteine - welche auch als Baustoffe eingesetzt werden - können Radionuklide aus den radioaktiven Zerfallsreihen von Uran-238, Thorium-232 sowie Kalium-40 enthalten.

Regelmäßig werden bei Haushaltsauflösungen u.ä. als radioaktiv gekennzeichnete natürliche Mineralien/Steine aufgefunden, welche von entsprechenden Sammlern zusammengetragen wurden.

Maßnahmen

auch bei scheinbar harmlosen natürlichen radioaktiven Gesteinen die Grundsätze zu Strahlenschutzeinsätzen einhalten bis detaillierte Informationen vorliegen

insbesondere Atemschutz als Inkorporationsschutz tragen

Einweghandschuhe verwenden

Bereich lüften, um eventuelle Radon-Ansammlungen zu verdünnen

Stein nicht bearbeiten (zerkleinern, schleifen, etc.)

besondere Gefahren

primäre Gefahr ist Inkorporation und Kontamination (durch Stäube des Gesteins sowie beim Zerfall entstehendes, ebenfalls radioaktives Radon)

Gefahr durch Bestrahlung von außen eher gering

weitere Hinweise

Pechblende

Bei Mineraliensammlern ist Pechblende (Uraninit) beliebt. Die Dosisleistung direkt am Material kann wenige µSv/h bis zu mehreren 100 µSv/h betragen.

rechtliche Einordnung

Für das Sammeln von Mineralien, die natürlich radioaktiv sein können, ist keine Umgangsgenehmigung erforderlich.

Die Lagerung muss jedoch so erfolgen, dass Personen nicht kontaminiert werden können und die resultierende Dosis den Wert von 1 mSv pro Jahr nicht übersteigt.

Quellenangabe

Natürliche Radionuklide in Baumaterialien, Bundesamt für Strahlenschutz

Wird die Strahlenschutzverordnung auch bei Sammlern von radioaktiven Mineralien angewendet?, Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen

Faktenblatt Radioaktive Mineralien, Eidgenössisches Departement des Innern - Bundesamt für Gesundheit - Abteilung Strahlenschutz (Schweiz)

Wikipedia-Seite Uraninit (Pechblende)

Radioaktive Funde, sv-strahlenschutz.de, Dipl.-Ing. (BA) Kerstin Noack

Stichwörter

Gesteinsstufen, Gesteinsstufe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16