Strahlenschutz / A-Einsatz

Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für CBRN-Einsätze beachten

bereits auf der Anfahrt Dosisleistungsmessgerät und Dosisleistungswarngerät einschalten und auf Ausschlag achten

Einsatzkräfte mit Mess- und Warngeräten ausstatten

Strahlenschutzüberwachung einrichten

Entscheidung über höchstmöglichen Dosisrichtwert treffen

Auch zur Menschenrettung nicht ohne Filmdosimeter vorgehen, mindestens PA + Körperschutzform 1 anlegen, außerdem:

bei Transportunfällen kann Dosimeter und Dosiswarngerät entfallen

bei baulichen Anlagen ab Gefahrengruppe II ist auch Dosimeter und Dosiswarngerät erforderlich

in Bereichen in denen mit Kernbrennstoffen gearbeitet wird darf nur bei Anwesenheit eines zuständigen Strahlenschutzbeauftragten vorgegangen werden

Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor: Trupps mit Körperschutzform 2 ausrüsten

Gefahrenbereich festlegen:

bei Dosisleistung von 25 µSv/h oder

in 5 Meter Abstand zum Einatzobjekt (Gebäude, Fahrzeug, …), falls bis zu diesem Punkt keine 25 µSv/h erreicht werden (i.d.R. Absperrung des Objektzugangs ausreichend) oder

50 Meter falls noch keine Messgeräte vor Ort sind

Gefahrenbereich erweitern, falls z.B. luftgetragene radioaktive Stoffe eine Ausweitung vermuten lassen

Kontaminationsnachweisplatz aufbauen

Dosisleistung messen / Versandstück freimessen (siehe Beförderung radioaktiver Stoffe für weitere Informationen), aus der gemessenen Dosisleistung:

Dosis abschätzen

Zeitbeschränkungen festlegen

Mindestabstände festlegen

Schadensausbreitung / Ausbreitung radioaktiver Stoffe verhindern; z.B.:

Türen zu Kontrollbereichen schließen

sparsamer Löschmitteleinsatz

Rauch nicht in Atmosphäre entlüften

Betroffene isolieren, vor Transport dekontaminieren, frühstmöglich Fachklinik informieren und Maßnahmen abstimmen

Nachalarmierung ABC-Erkundungskraftwagen, insbesondere bei Strahlersuche oder großflächiger Kontamination (weitergehende und feinere Mess-Möglichkeiten)

Weitergehende Maßnahmen nur in Amtshilfe (Feuerwehr ist im A-Einsatz nur für die Gefahrenabwehr zuständig!)

Erkundung und Lagebeurteilung (nach FwDV 500)

Wie hoch ist die Dosisleistung?

Um welches Radionuklid handelt es sich? → Befragung Betreiber, Kennzeichnung Versandstück

Welche Strahlung wird erzeugt? → Befragung Betreiber, Ermittlung durch Nuklidkarte

In welcher Form liegt der radioaktive Stoff vor? → offener oder umschlossener Strahler?

Kann die Umhüllung umschlossener Strahler zerstört worden sein?

Sind radioaktive Stoffe frei geworden?

Welcher Art ist die vorhandene Abschirmung?

Besteht die Gefahr der Ausbreitung radioaktiver Stoffe durch Brandrauch oder Löschwasser?

Einsatz in Gebäuden

Ortskundige Personen einbeziehen

Fenster und Türen schließen

Lüftungstechnik und Klimatechnik abschalten/gezielt steuern

Geschlossene Behälter nicht öffnen

Nach dem Einsatz

Behandlung kontaminierter Personen: durch K-Nachweis und Entkleidung

Versorgung der Verletzen durch Übergabe an Rettungsdienst (siehe unten)

Aufräumarbeiten: zuständige Behörde, evtl. Fw (Amtshilfe)

Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht)

bei Überschreitung folgender Dosis-Werte Maßnahmen treffen:

ab 1 mSv sind die Daten der Einsatzkräfte an das Strahlenschutzregister zu übermitteln

über 20 mSv oder bei Verdacht auf Inkorporation ist die Einsatzkraft direkt nach Einsatzende einem ermächtigtem Arzt vorzustellen (zu finden z.B. in dieser Liste)

weitere Hinweise

Truppzuordnung der Messgeräte nach FwDV 500:

alle Einsatzkräfte mit Dosiswarngeräten und Gleitschattenfilmdosimetern (Personendosimetern)

Angriffstrupp mit Dosisleistungsmessgerät

Wassertrupp zum Absperren des Gefahrenbereichs mit Dosisleistungswarngerät; nach vollständiger Absperrung der Einsatzstelle wird diese weiterhin zur permanenten Überprüfung der Absperrung umrundet

Abschirmung um den Strahler herstellen, z.B. durch

platzieren in einem Bleibehälter

bauen einer Umhüllung mit Schaummittelkanistern

medizinische Hinweise

Einsatzkräfte mit offenen Wunden sofort aus dem Einsatz herauslösen.

Rettungsdienst auf Kontaminationsverdacht hinweisen.

Bei der Beförderung kontaminierter Personen ist eine Infektionsschutzkleidung wie sie auch für B-Gefahren verwendet wird ausreichend.

Nicht verletzte Betroffen bei Verdacht auf Inkorporation oder starke Strahlenexposition einem ermächtigten Arzt vorstellen oder an regionales Strahlenschutzzentrum vermitteln.

Grundsätze im Strahlenschutzeinsatz

Dosis begrenzen

Abstand: Dosisleistung nimmt im Quadrat ab (Berechnungen zum Abstand).

Für Manipulation am bzw. Bergung des Strahlers Hilfsmittel wie Ferngreifer, Schaufeln, etc. verwenden

Teleskopsonde verwenden

Aufenthaltsdauer

Abschirmung: Halbwertsschicht

Abschalten wenn möglich, dann gegen Wiedereinschalten sichern. Ggf. können auch nach dem Abschalten noch höhere Dosisleistungen vorliegen (wenn beim Betrieb der Anlage Neutronen oder hochenergetische Gammastrahlung entsteht)

Kontamination vermeiden: geeignete Schutzkleidung tragen, abhängig von der angegebenen Gefahrengruppe

Kontaminationsverschleppung vermeiden: durch Kontaminationsnachweis

Inkorporation ausschließen: Atemschutz tragen, nicht essen, trinken und rauchen

weitere Seiten im Bereich Strahlenschutz/A-Einsatz

ERI-Cards für Stoffe der ADR-Klasse 7

Weblinks

Tagesaktuelle Ortsdosisleistungen gemessen vom Bundesamt für Strahlenschutz an etwa 1.700 Messstationen in Deutschland

Quellenangabe

Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Einsatzleiterkarte "Radioaktive Stoffe" (mit speziellen Hinweisen für Anschläge), entnommen aus Einsatzleiterkarten für den Einsatz mit ABC-Kampfstoffen, Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2014. Nutzung mit freundlicher Genehmigung.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16