zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Gamma-Arbeitsgeräte)

Maßnahmen Prüfen, ob die Feuerwehr überhaupt tätig werden muss, oder ob Absperren des Gefahrenbereichs und Warten auf einen (weiteren) Mitarbeitenden des Werkstoffprüfungs-Betriebs ausreichend ist, wenn sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich befinden. Allgemeine Maßnahmen für Strahlenschutzeinsätze beachten!	Gamma-Arbeitsgerät Gamma-Arbeitsgerät ohne Strahlerführung und Fernbedienung (Handkurbel)

Erkundung

i.d.R. Beförderungspapier mit Informationen zum Strahler im Transportfahrzeug

ggf. Erkundung mittels Drohne

Annäherung immer von „hinten“, aus Richtung der Fernbedienung (Handkurbel)

an allen derzeit in Deutschland genutzten Geräten befindet sich eine Markierung, anhand der kontrolliert werden kann ob der Strahlengang geschlossen (= grün) oder der Strahler ausgefahren ist (= rot)

weitere Hinweise

häufig werden die Isotope Iridium-192, Selen-75 oder Co-60 eingesetzt. Aktivitäten liegen meist im dreistelligen MBq- bis einstelligen GBq-Bereich.

auch ein Gammaarbeitsgerät welches nicht mit einem Strahler bestückt ist, kann ionisierende Strahlung aussenden, da das abschirmende Gehäuse i.d.R. aus abgereichertem Uran hergestellt ist.

Mitarbeitende in der Werkstoffprüfung arbeiten im Normalfall zu zweit und müssen Havarien (z.B. herausgefallener Strahler, Strahler lässt sich nicht mehr einfahren, …) eigenständig beheben können.

Weblinks

Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP)

Quellenangabe

Umweltdienst-Fortbildung 2025, Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Gammaarbeitsgerät, Strahlengenerator, Prüfgenerator, Durchstrahlungsprüfung, Schweißnahtprüfung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16