Klasse 1: Explosionsgefährliche Stoffe

Unterteilung in 6 Unterklassen:

1.1 Massenexplosionsfähig (fast die komplette Ladung explodiert auf einmal, z.B. Sprengstoff, Munition)

1.2 Gefahr der Bildung von Splittern

1.3 Feuergefahr mit beträchtlicher Strahlungswärme (kaum Splitter)

1.4 geringer Explosionsgefahr, nur das Versandstück ist betroffen (z.B. Feuerwerk)

1.5 unempfindliche massenexplosionsfähige Stoffe (kaum zündfähig, Detonation unwahrscheinlich)

1.6 extrem unempfindliche Gegenstände (nicht massenexplosionsfähig)

Bei Transporten mit Ausnahme der Klasse 1.4 wird das Fahrzeug lediglich mit der leeren orangenen Warntafel gekennzeichnet.

Maßnahmen

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 1

Im Brandfall betroffenen Bereich entsprechend der Kennzeichnung räumen (beachte Unterschied Klasse 1.4 zu den anderen Klassen)

zur Erkundung Fernglas nutzen

Aus der Deckung arbeiten, z.B. Wasserwerfer verwenden

möglichst wenig Personal im Gefahrenbereich einsetzen

Löschmaßnahmen bei explodierenden Produkten einstellen und zurückziehen

Auf Innenangriff verzichten

Ausgedehnten Fahrzeugbrand nicht mehr löschen

Experten hinzuziehen bzw. befragen (z.B. Bundeswehr, Kampfmittelräumdienst, …)

besondere Gefahren

Druckwelle

Feuerball, Hitzeentwicklung

Splitterbildung

Starke Rauchbildung, Sichtbehinderung

Brandausbreitung

Giftige Brandgase und Rückstände

Explosionen auch nach „Feuer aus“ möglich

weitere Hinweise

Einteilung von Absperr- und Gefahrenbereich nach FwDV 500

Gefahren- klasse	ADR-Kennzeichnung	entsprechende Munitionsbrandklasse	Hauptgefahr	Absperr- bereich	Gefahren- bereich
1.1	Gefahrenklasse 1	Munitionsbrandklasse 1	Druck	1000m	500m
1.2	Gefahrenklasse 1	Munitionsbrandklasse 2	Splitter	1000m	500m
1.3	Gefahrenklasse 1	Munitionsbrandklasse 3	Feuer	1000m	500m
1.4	Gefahrenklasse 1.4	Munitionsbrandklasse 4	100m	50m
1.5	Gefahrenklasse 1.5	(keine)	1000m	500m
1.6	Gefahrenklasse 1.6	(keine)	1000m	500m

Hinweis zu den hier gezeigten schematischen Gefahrenklassen-Piktogrammen: Sternchen in der unteren Ecke bedeuten:

* Angabe der Verträglichkeitsgruppe, keine Angabe wenn explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt.
** Angabe der Unterklasse, keine Angabe wenn explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt.

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

ADR

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Bombe, Deflagration, Pyro, Pyroartikel, Pyrofeuerwerk, Pyrotechnischer Artikel

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16