Brandeinwirkung auf Druckgasbehälter ("Gasflaschen")

zu treffende Maßnahmen

Gefahrenbereich räumen.

Druckbehälter mit unbekanntem Inhalt wie Acetylen behandeln!

Für das Medium erforderliche Schutzausrüstung verwenden (entsprechende Körperschutzform; Beständigkeitsliste beachten, …).

Noch nicht betroffene Behälter aus dem Gefahrenbereich entfernen.

Wenn möglich Behälterventile schließen.

heiße Druckbehälter aus der Deckung kühlen, bis diese bei einer Unterbrechung der Kühlung dauerhaft kalt bzw. nass bleiben.

Druckbehälter auf Dichtheit prüfen (z.B. mit Lecksuchspray).

Vom Brand betroffene Druckbehälter nicht mehr als nötig bewegen.

Brand am Ventil von Behältern mit brennbaren Gasen

Ventil schließen, ansonsten Druckbehälter und Umgebung kühlen wenn nicht möglich.

Flüssiggasbehälter (Propan/Butan) beim Kühlen mit dem Wasserstrahl nicht umwerfen, umgefallene Flüssiggasbehälter wieder aufstellen.

Ventilbrand nur löschen, wenn

Behälter besondere Gefahr darstellt

schnelles Schließen des Ventils möglich ist

davor alle Zündquellen beseitigt wurden

besondere Gefahren

Bersten des Druckbehälters → umherfliegende Metallteile, die selbst Beton durchschlagen können

Druckwellen

Austritt von brennbaren, heißen, giftigen oder korrosiven (ätzenden) Inhalten

Ventile können nach starker Erhitzung undicht werden

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Weitere Hinweise zu spezifischen Stoffen auf den jeweiligen Spezial-Seiten:

Klasse 2: gasförmige Stoffe

Hauptseite Klasse 2

Klasse 6.1: giftige Stoffe

Hauptseite Klasse 6.1

Klasse 8: ätzende Stoffe

Hauptseite Klasse 8

Weblinks

Weitere Hinweise für das Vorgehen nach dem Brand für den Eigentümer im SICHERHEITSHINWEIS: Behandlung von Druckgasflaschen während und nach Bränden des Industriegaseverbands.

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Industriegaseverband e.V.

Komödienstr. 48
50667 Köln

Telefon: 0221-9125750
Telefax: 0221-912575-15
e-mail: Kontakt@Industriegaseverband.de
Internet: www.Industriegaseverband.de

Quellenangabe

SICHERHEITSHINWEIS: Behandlung von Druckgasflaschen während und nach Bränden, Industriegaseverband e.V.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16