Autogas-Fahrzeuge

Synonyme für diese Antriebsart sind:

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Propan

Butan

GPL (Gaz Petroleum Liquide)

zu treffende Maßnahmen

Allgemein

ERICard für Autogas aufrufen

Gefahrenbereich von 50 Metern festlegen

Nicht unbedingt erforderliches Personal aus dem Gefahrenbereich abziehen

mit dem Wind vorgehen, tiefer gelegene Bereiche meiden (Fahrzeugaufstellung!)

geschlossene Räume (Garagen) vor Zutritt belüften

Umluftunabhängigen Atemschutz und vollständige Feuerwehrschutzkleidung tragen

Durch Messungen evtl. Gasausbreitung feststellen

zusätzlich bei Leckage

Gefahrenbereich absperren bis Gas sich verflüchtigt hat

Zündquellen beseitigen; Rauchen und offenes Licht untersagen. Türen des Unfallfahrzeugs nicht öffnen (Innenlicht), Fenster einschlagen.

Freigewordenes Produkt nicht berühren

Leck möglichst abdichten

Gaswolke mich Sprühstrahl niederhalten

Umluftunabhängigen Atemschutz und Hitzeschutzkleidung in Kombination mit kompletter Feuerwehrschutzkleidung tragen. Kälteverbrennungen durch austretendes Gas bei unvollständiger Schutzkleidung!

ggf. Menschenrettung

Brandschutz sicherstellen

Es dürfen nur ex-geschützte Geräte im primären Gefahrenbereich eingesetzt werden, diese nach Möglichkeit außerhalb schalten

Abfließen des Gases in die Kanalisation und Vertiefungen vermeiden

zusätzlich bei Brand

am Abblasventil austretendes brennendes Gas nicht löschen

Brandlasten aus dem Gefahrenbereich entfernen oder kühlen

Bei fortgeschrittener Brandeinwirkung aus Deckung kühlen

besondere Gefahren

Brand- und Explosionsgefahr

austretende Gase sind leichtentzündlich

Rückzündungsgefahr durch Zündquellen aus anderen Bereichen

Explosionsgefahr in Gebäuden und der Kanalisation, Ansammlung vor allem in tiefer gelegenen Bereichen

bei längerer Wärmeeinwirkung (bei intensiver Beflammung ca. 7 min): Gefahr des Druckbehälterzerknalls, Tankteile fliegen bis 1000m weit

schlagartige Verdampfung des Flüssiggases mit heftiger Explosion (siehe Abschätzung des spontan verdampften Anteils eines Flüssiggases bei schlagartiger Freisetzung)

kleine Gasmengen reichen aus um erhebliche Mengen zündfähiges Gemisch zu erhalten

Gesundheitsgefahren

Schwindel- und Erstickungserscheinungen

Erfrierungen bei Berührung

Atemgifte bei Brand

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Druck im Gastank beträgt im Normalfall ca. 8 bar

Erkennungsmerkmal von LPG-Fahrzeugen: zusätzlicher Füllanschluss im Heckbereich des Fahrzeugs

Tank befindet sich meist im Heckbereich (z.B. Reserveradmulde), Volumen 35 bis 120 Liter

bei ausgeschalteter Zündung wird das Ventil am Behälter automatisch geschlossen

bei Gasaustritt (z.B. im/am Kofferraum) ist dieses zu riechen

Bei Unklarheiten zum Antriebssystem Unfallbeteiligte/Fahrzeugpapiere befragen

bei Fahrzeugbränden kann das Sicherheitsventil intervallweise öffnen und wieder schließen und das Gas währenddessen mit Stichflamme abbrennen

bei älteren ausländischen Kfz kann der Tankbehälter im Brandfall versagen und den Inhalt schlagartig freisetzen

Quellenangabe

vfdb-Merkblatt "Einsätze an Kraftfahrzeugen mit alternativen Antriebsarten und -kraftstoffen (Oktober 2007)

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16